Вопросы на первую категорию (сгруппированные по темам)

1. Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе

Вопрос №1	
С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?  
a)p	С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц) 	
b)p	Только с любительскими радиостанциями 	
c)p	С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт) 	
d)p	С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт) 	

Вопрос №2	
В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?  
a)p	При участии в аварийно-спасательной связи 	
b)p	Только при работе вне любительских диапазонов 	
c)p	Не регламентируется 	
d)p	Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала 	

Вопрос №3	
Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?  
a)p	Не разрешено 	
b)p	Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе 	
c)p	Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу 	
d)p	Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи 	

Вопрос №4	
Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?  
a)p	Не разрешено 	
b)p	Не разрешено на частотах ниже 30 МГц 	
c)p	Разрешено, если это реклама 	
d)p	Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны 	

Вопрос №5	
Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?  
a)p	Ретранслятор 	
b)p	Цифровая станция 	
c)p	Станция радиоуправления 	
d)p	Маяк 	

Вопрос №6	
Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?  
a)p	Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции 	
b)p	Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ 	
c)p	Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС 	
d)p	Не может 	

Вопрос №7	
Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?  
a)p	Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, только он использует международный код Морзе 	
b)p	Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах 	
c)p	Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом 	
d)p	Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот 	

Вопрос №8	
На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?  
a)p	На пять 	
b)p	На три 	
c)p	На четыре 	
d)p	На два 	

Вопрос №9	
Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?  
a)p	Австралия и Океания 	
b)p	Африка, Европа, страны бывшего СССР 	
c)p	Северная Америка 	
d)p	Южная Америка 	

Вопрос №10	
На основании рекомендаций какой организации в различных странах устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?  
a)p	СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи) 	
b)p	WRL (Всемирная радиолюбительская лига) 	
c)p	ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи) 	
d)p	СРР (Союз радиолюбителей России) 	

Вопрос №11	
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?  
a)p	RA3A 	
b)p	RIT 	
c)p	БЕРЁЗА 	
d)p	АТ-321 	

Вопрос №12	
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?  
a)p	ФОНАРЬ 	
b)p	RMT 	
c)p	MO13 	
d)p	RA9EM 	

Вопрос №13	
Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?  
a)p	R4IT 	
b)p	R44ITU 	
c)p	R8SRR 	
d)p	RIT 	

Вопрос №14	
Как называется международная организация радиолюбителей?  
a)p	WRL (Всемирная радиолюбительская лига) 	
b)p	ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи) 	
c)p	СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи) 	
d)p	IARU (Международный радиолюбительский союз) 	

Вопрос №15	
Что обозначает сокращение «DX»?  
a)p	Радиостанцию, работающую малой мощностью 	
b)p	Радиостанцию, работающую в соревнованиях 	
c)p	Дальнюю или редкую радиостанцию 	
d)p	Радиостанцию, работающую с плохим сигналом 	

Вопрос №16	
При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна  
a)p	С согласия владельца судна 	
b)p	С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания 	
c)p	При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров 	
d)p	При любых условиях 	

Вопрос №17	
Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?  
a)p	Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой 	
b)p	Допускается только при участии в соревнованиях 	
c)p	Допускаются только лица не старше 19 лет 	
d)p	Не допускается 	

Вопрос №18	
Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?  
a)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории 	
b)p	Свидетельство о регистрации РЭС первой категории 	
c)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории 	
d)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории 	

Вопрос №19	
Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?  
a)p	Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории 	
b)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории 	
c)p	Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории 	
d)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории 	

Вопрос №20	
В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи из страны пребывания, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06, не имея национальной лицензии страны пребывания?  
a)p	1 месяц 	
b)p	Ограничений нет 	
c)p	90 дней 	
d)p	100 дней 	

Вопрос №21	
Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?  
a)p	Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р" 	
b)p	Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания 	
c)p	Передаётся только свой позывной сигнал 	
d)p	После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания 	

Вопрос №22	
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.  
a)p	ON/RL3DX 	
b)p	RL3DX/ON 	
c)p	RL3DX 	
d)p	ON33DX 	

Вопрос №23	
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку. 
  
a)p	OE83DX 	
b)p	OE/RL3DX 	
c)p	RL3DX/OE 	
d)p	RL3DX 	

Вопрос №24	
В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?  
a)p	В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk 	
b)p	В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru 	
c)p	В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru 	
d)p	В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу http://www.srr.ru 	

Вопрос №25	
Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?  
a)p	Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ 	
b)p	Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice) 	
c)p	Нет, не может 	
d)p	Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ 	

Вопрос №26	
Имеет ли радиолюбитель - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?  
a)p	Не имеет. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры 	
b)p	Имеет, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 	
c)p	Имеет, но только в страны - члены СЕРТ 	
d)p	Имеет, но только радиолюбитель первой квалификационной категории 	

Вопрос №27	
Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?  
a)p	Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней 	
b)p	Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации 	
c)p	Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена 	
d)p	Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена  	

Вопрос №28	
Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?  
a)p	Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней 	
b)p	Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена 	
c)p	Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена 	
d)p	Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации 	

Вопрос №29	
Какая организация в России с момента присоединения России к рекомендациям СЕРТ T/R 61-02 выдаёт гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?  
a)p	Главный радиочастотный центр 	
b)p	Минкомсвязи 	
c)p	Роскомнадзор 	
d)p	Союз радиолюбителей России 	

Вопрос №30	
Какая организация в России с момента присоединения России к сообщению ERC 32 выдаёт гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?  
a)p	Союз радиолюбителей России 	
b)p	Главный радиочастотный центр 	
c)p	Роскомнадзор 	
d)p	Минкомсвязи 	

Вопрос №31	
Что необходимо сделать радиолюбителю, чтобы получить право осуществлять передачи в течение срока, превышающего 90 дней, из страны пребывания, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32?  
a)p	Получить в Роскомнадзоре международную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ARNEC) 	
b)p	Получить от Аминистрации связи страны пребывания национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ARNEC) 	
c)p	Получить в Главном радиочастотном центре России международную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ARNEC) 	
d)p	Ничего не требуется. Право осуществлять передачи в течение срока, превышающего 90 дней, дают экзаменационные сертификаты HAREC или ARNEC 	

Вопрос №32	
Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)
  
a)p	Лицензию второй категории 	
b)p	Лицензию класса "А" 	
c)p	Лицензию HAREC 	
d)p	Лицензию СЕРТ 	

Вопрос №33	
Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?  
a)p	В штаб - квартире СЕРТ в Женеве 	
b)p	Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02 	
c)p	В штаб - квартире ITU в Вене 	
d)p	Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk 	

Вопрос №34	
Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?  
a)p	Может - только в штаб - квартире ITU  	
b)p	Нет, не может 	
c)p	Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации 	
d)p	Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT 	

Вопрос №35	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?  
a)p	Такого определения нет 	
b)p	Бесплатная переговорная радиосвязь 	
c)p	Самообучение, переговорная связь и технические исследования  	
d)p	Взаимная радиосвязь на территориях со слабым развитием сетей связи общего пользования 	

Вопрос №36	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?  
a)p	Лица, имеющие стационарную, либо мобильную радиостанцию 	
b)p	Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды 	
c)p	Лица, имеющие мобильную радиостанцию 	
d)p	Такого определения нет 	

Вопрос №37	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?  
a)p	Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за развитие сетей связи в стране 	
b)p	Любая организация, осуществляющая надзор за использованием в стране радиочастотного спектра 	
c)p	Любая организация страны – участника, заявившая о том, что она администрирует сети связи в своей стране 	
d)p	Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам 	

Вопрос №38	
Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая-либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?  
a)p	Радиостанция, участвующая в соревнованиях 	
b)p	Ни одна из радиостанций 	
c)p	Радиостанция, ведущая «круглый стол»? 	
d)p	Радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы 	

Вопрос №39	
Какие виды помех определены Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи?  
a)p	Допустимая, приемлемая, вредная 	
b)p	Допустимая, приемлемая, неприемлемая 	
c)p	Допустимая, недопустимая, неприемлемая 	
d)p	Допустимая, недопустимая, вредная 	

Вопрос №40	
Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, существенно ухудшающая качество, затрудняющая или неоднократно прерывающая работу службы радиосвязи?  
a)p	Неприемлемая 	
b)p	Критическая 	
c)p	Вредная 	
d)p	Недопустимая 	

Вопрос №41	
Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, согласованная Администрациями связи  
a)p	Критическая 	
b)p	Приемлемая 	
c)p	Вредная 	
d)p	Согласованная 	

Вопрос №42	
Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи называется помеха, удовлетворяющая количественным критериям помехи и критериям совместного использования частот?  
a)p	Допустимая 	
b)p	Вредная 	
c)p	Приемлемая 	
d)p	Согласованная 	

Вопрос №43	
Какое воздействие на систему радиосвязи в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определяется как помеха?  
a)p	Такого определения нет 	
b)p	Воздействие, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потере информации 	
c)p	Воздействие, вызывающее дополнительную нагрузку на радиооператора 	
d)p	Воздействие от работы любой радиостанции на вторичной основе 	

Вопрос №44	
Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой по причине плохой линейности выходного каскада занимает полосу 7060 – 7070 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 7060 – 7067 кГц?  
a)p	Побочное излучение 	
b)p	Вредное излучение 	
c)p	Недопустимое излучение 	
d)p	Внеполосное излучение 	

Вопрос №45	
Радиостанция, работающая однополосной модуляцией с частотой несущей 7070 кГц и нижней боковой полосой, по причине самовозбуждения выходного каскада излучает в двух полосах частот: 7067 – 7070 кГц и 10203 – 10206 кГц. Как в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи квалифицируется излучение этой радиостанции в полосе 10203 – 10206 кГц?  
a)p	Недопустимое излучение 	
b)p	Побочное излучение 	
c)p	Вредное излучение 	
d)p	Внеполосное излучение 	

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

Вопрос №46	
Чем определяются условия использования выделенных полос радиочастот (частоты, вид связи, мощность) любительской радиостанцией, принадлежащей юридическому лицу?  
a)p	Формой собственности юридического лица 	
b)p	Квалификационной категорией руководителя организации – юридического лица 	
c)p	Стажем работы радиостанции 	
d)p	Квалификационной категорией управляющего радиооператора 	

Вопрос №47	
Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?  
a)p	23 см 	
b)p	90 см 	
c)p	2 м 	
d)p	70 см 	

Вопрос №48	
Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?  
a)p	Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе 	
b)p	Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе 	
c)p	Прекратить передачу 	
d)p	Продолжать передачу 	

Вопрос №49	
Для каких целей предназначена любительская (любительская спутниковая) службы в Российской Федерации?  
a)p	Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей 	
b)p	Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными. 	
c)p	Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем 	
d)p	Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями 	

Вопрос №50	
Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?  
a)p	Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета 	
b)p	Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета 	
c)p	Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем 	
d)p	Только политика 	

Вопрос №51	
Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?  
a)p	Не регламентируется 	
b)p	Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций 	
c)p	Сведения, полученные от корреспондентов 	
d)p	Сведения, составляющие государственную тайну 	

Вопрос №52	
Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?  
a)p	Союз радиолюбителей России (СРР) 	
b)p	Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 	
c)p	Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) 	
d)p	Роскомнадзор 	

Вопрос №53	
Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?  
a)p	Шесть 	
b)p	Пять 	
c)p	Четыре 	
d)p	Три 	

Вопрос №54	
Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?  
a)p	Только один 	
b)p	Три 	
c)p	Два 	
d)p	Нет ограничений 	

Вопрос №55	
Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?  
a)p	Первая 	
b)p	Четвёртая 	
c)p	«Экстра» 	
d)p	«Супер» 	

Вопрос №56	
Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?  
a)p	Мощность не ограничена 	
b)p	Один ватт 	
c)p	Десять ватт 	
d)p	Пять ватт 	

Вопрос №57	
На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?  
a)p	На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах 	
b)p	Только на диапазоне 160 метров 	
c)p	Только на УКВ - диапазонах 	
d)p	На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России 	

Вопрос №58	
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?  
a)p	С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора 	
b)p	С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора 	
c)p	С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора 	
d)p	Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено 	

Вопрос №59	
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?  
a)p	С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора 	
b)p	С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию 	
c)p	С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию 	
d)p	Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено 	

Вопрос №60	
Из каких частей состоит позывной сигнал?  
a)p	Суффикс и астериск 	
b)p	Префикс и астериск 	
c)p	Суффикс и приставка 	
d)p	Префикс и суффикс 	

Вопрос №61	
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?  
a)p	RW3DAV 	
b)p	RQ3DAW 	
c)p	RG3DAV 	
d)p	RV3DAW 	

Вопрос №62	
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-Дмитрий-Галина-Зинаида"?  
a)p	RX3DGZ 	
b)p	RZ3DHZ 	
c)p	RZ3DGZ 	
d)p	RZ3DGX 	

Вопрос №63	
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?  
a)p	UA3VQIK 	
b)p	UA3VQJ 	
c)p	UA3QVI 	
d)p	UA3QVJ 	

Вопрос №64	
Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России  
a)p	UN8AAA 	
b)p	UK8AAA 	
c)p	US5AAA 	
d)p	UA9AAA 	

Вопрос №65	
Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?  
a)p	UA3AA/m 	
b)p	UA3AA/mm 	
c)p	UA3AA/s 	
d)p	UA3AA/z 	

Вопрос №66	
Любительская радиостанция с позывным сигналом UA3TA (Нижний Новгород) работает из Москвы. Какой позывной она должна передавать?  
a)p	3A/UA3TA 	
b)p	UA3TA/3A 	
c)p	UA3TA 	
d)p	UA3TA/3 	

Вопрос №67	
Любительская радиостанция с позывным сигналом UA3АA работает из Нижнего Новгорода (Приволжский федеральный округ). Какой позывной она должна передавать?  
a)p	UA3AA/5 	
b)p	UA3AA/4 	
c)p	UA3AA/3T 	
d)p	UA3AA/3 	

Вопрос №68	
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?  
a)p	R73SRR 	
b)p	RR3DH 	
c)p	U3DI 	
d)p	R3DAAD/B 	

Вопрос №69	
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории  
a)p	RR3DH 	
b)p	U3DI 	
c)p	R73SRR 	
d)p	R3DAAD 	

Вопрос №70	
Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?  
a)p	RA0 - RZ9, UA0-UZ9 	
b)p	RA0 - RZ9 	
c)p	R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9 	
d)p	UA0-UZ9 	

Вопрос №71	
Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом UA3AA/QRP?  
a)p	5 Ватт, или менее 	
b)p	Более 1000 Ватт 	
c)p	Более 200 Ватт 	
d)p	Нельзя определить 	

Вопрос №72	
Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?  
a)p	Когда передано штормовое предупреждение 	
b)p	Никогда 	
c)p	В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан 	
d)p	Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа) 	

Вопрос №73	
Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?  
a)p	Не разрешено 	
b)p	Разрешено только в вечернее время 	
c)p	Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных 	
d)p	Разрешено на частотах выше 433 МГц 	

Вопрос №74	
При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?  
a)p	При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России 	
b)p	При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции 	
c)p	При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе 	
d)p	При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию 	

Вопрос №75	
Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?  
a)p	Государственная комиссия по радиочастотам 	
b)p	Союз радиолюбителей России 	
c)p	Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях 	
d)p	Территориальное управление Роскомнадзора 	

Вопрос №76	
Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?  
a)p	Только одно 	
b)p	По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер) 	
c)p	Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу 	
d)p	Одно на позывной и по одному на каждый трансивер 	

Вопрос №77	
Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?  
a)p	Может только под личным контролем 	
b)p	Может только под контролем Роскомнадзора 	
c)p	Не может 	
d)p	Может только под контролем Радиочастотной службы 	

Вопрос №78	
Как называется национальная организация радиолюбителей России?  
a)p	Всероссийская радиолюбительская лига (ВРЛ) 	
b)p	Федерация радиоспорта России (ФРР) 	
c)p	Союз радиолюбителей России (СРР) 	
d)p	Всероссийский клуб связистов (ВКС) 	

Вопрос №79	
Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?  
a)p	Решением Министерства внутренних дел (МВД) 	
b)p	Постановлением Правительства РФ (ППРФ) 	
c)p	Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ) 	
d)p	Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 	

Вопрос №80	
Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?  
a)p	Да 	
b)p	Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально 	
c)p	Да, при наличии разрешения полиции 	
d)p	Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС 	

Вопрос №81	
Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?  
a)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций 	
b)p	Только позывной сигнал любительской радиостанции 	
c)p	Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции 	
d)p	Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций 	

Вопрос №82	
В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?  
a)p	При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц 	
b)p	При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц 	
c)p	При проведении радиосвязей с местными корреспондентами 	
d)p	При проведении радиосвязей цифровыми видами связи 	

Вопрос №83	
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?  
a)p	Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента, имя лица, допущенного к работе и используемый позывной сигнал 	
b)p	Дата и время проведения радиосвязи 	
c)p	Позывной корреспондента и оба рапорта 	
d)p	Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий 	

Вопрос №84	
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или маяка?  
a)p	Выходная мощность и потребляемый ток 	
b)p	При работе любительских ретрансляторов и маяков аппаратный журнал не ведётся 	
c)p	Время включения и выключения 	
d)p	Список позывных сигналов допущенных корреспондентов 	

Вопрос №85	
Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?  
a)p	Не менее одного трёх лет после внесения в него последних сведений 	
b)p	Не менее шести месяцев после того, как он начат 	
c)p	Не менее одного года после внесения в него последних сведений 	
d)p	Вечно 	

Вопрос №86	
Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?  
a)p	Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе 	
b)p	Нет 	
c)p	Да 	
d)p	Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера 	

Вопрос №87	
Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной  
a)p	Можно вносить любую дополнительную информацию 	
b)p	Нельзя 	
c)p	Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом 	
d)p	Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях 	

Вопрос №88	
Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?  
a)p	144.0 - 144.5 МГц 	
b)p	145,206-145,594 МГц 	
c)p	145 - 146 МГц 	
d)p	144 - 146 МГц 	

Вопрос №89	
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?  
a)p	1,6 МГц 	
b)p	100 кГц 	
c)p	6 МГц 	
d)p	600 кГц 	

Вопрос №90	
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?  
a)p	100 кГц 	
b)p	1,6 МГц 	
c)p	6 МГц 	
d)p	600 кГц 	

Вопрос №91	
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?  
a)p	6 МГц 	
b)p	600 кГц 	
c)p	100 кГц 	
d)p	1,6 МГц 	

Вопрос №92	
Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?  
a)p	Новости для радиолюбителей 	
b)p	Телеметрию 	
c)p	Значение температуры ретранслятора и напряжение питания 	
d)p	Позывной сигнал ретранслятора 	

Вопрос №93	
Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?  
a)p	Стационарные 	
b)p	Иностранные 	
c)p	Местные 	
d)p	Носимые и возимые 	

Вопрос №94	
Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?  
a)p	Позывной сигнал ретранслятора 	
b)p	Позывной сигнал владельца ретранслятора 	
c)p	Субтон 	
d)p	Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи 	

Вопрос №95	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на четвёртую категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	

Вопрос №96	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на третью категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	

Вопрос №97	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на вторую категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	

Вопрос №98	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на первую категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	

Вопрос №99	
Какова максимально разрешенная мощность любительской радиостанции первой квалификационной категории в диапазоне 1810-2000 кГц?  
a)p	100 Вт 	
b)p	500 Вт 	
c)p	10 Вт 	
d)p	1000 Вт 	

3. Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена

Вопрос №100	
Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?  
a)p	Несколько раз называется свой позывной 	
b)p	Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник» 	
c)p	Сначала «Всем», затем несколько раз имя 	
d)p	Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём» 	

Вопрос №101	
Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?  
a)p	Дать короткий общий вызов 	
b)p	Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех 	
c)p	Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи 	
d)p	Несколько раз передать свой позывной 	

Вопрос №102	
Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?  
a)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз 	
b)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды 	
c)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам 	
d)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам 	

Вопрос №103	
Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?  
a)p	Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU 	
b)p	Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории 	
c)p	Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше 	
d)p	Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте 	

Вопрос №104	
Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?  
a)p	Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность 	
b)p	Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом 	
c)p	Мощность радиостанции не имеет значения 	
d)p	Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность 	

Вопрос №105	
Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?  
a)p	Да, только за границами любительских диапазонов 	
b)p	Нет 	
c)p	Да 	
d)p	Да, только в границах любительских диапазонов 	

Вопрос №106	
Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?  
a)p	Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует 	
b)p	Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена 	
c)p	Немедленно закончить радиообмен 	
d)p	Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен 	

Вопрос №107	
В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?  
a)p	Позывной корреспондента, затем свой 	
b)p	Свой позывной, затем - позывной корреспондента 	
c)p	Не имеет значения 	
d)p	Всегда только свой позывной 	

Вопрос №108	
В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе RST?  
a)p	Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон 	
b)p	Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала) 	
c)p	Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон 	
d)p	Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость 	

Вопрос №109	
Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?  
a)p	Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности 	
b)p	Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S» 	
c)p	Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз 	
d)p	Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше 	

Вопрос №110	
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?  
a)p	59 	
b)p	39 	
c)p	57 	
d)p	599 	

Вопрос №111	
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?  
a)p	49 	
b)p	599 	
c)p	73 	
d)p	59 	

Вопрос №112	
Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?  
a)p	1 балл 	
b)p	9 баллов 	
c)p	59 баллов 	
d)p	5 баллов 	

Вопрос №113	
Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или RST?  
a)p	9 баллов 	
b)p	5 баллов 	
c)p	1 балл 	
d)p	59 баллов 	

Вопрос №114	
С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?  
a)p	Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента 	
b)p	Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех 	
c)p	Для оценки разбираемости сигналов корреспондента 	
d)p	Для передачи общего вызова 	

Вопрос №115	
Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?  
a)p	10 м, 2 м, 70 см 	
b)p	433 МГц и выше 	
c)p	10 м, 2 м 	
d)p	Все диапазоны выше 30 МГц 	

Вопрос №116	
Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?  
a)p	Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной 	
b)p	Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции 	
c)p	Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей 	
d)p	Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции 	

Вопрос №117	
Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?  
a)p	Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре 	
b)p	Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами 	
c)p	Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию 	
d)p	Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу 	

Вопрос №118	
Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?  
a)p	Чтобы ретранслятор не сильно нагревался 	
b)p	Для проверки КСВ репитера 	
c)p	Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале 	
d)p	Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором 	

Вопрос №119	
Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?  
a)p	Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме 	
b)p	Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям 	
c)p	Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния 	
d)p	Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации 	

Вопрос №120	
Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?  
a)p	Чтобы Вас всегда было хорошо слышно 	
b)p	Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора 	
c)p	Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера) 	
d)p	Чтобы ретранслятор не сильно нагревался 	

Вопрос №121	
Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?  
a)p	QRZ 	
b)p	QSL 	
c)p	QSO 	
d)p	QSY 	

Вопрос №122	
Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?  
a)p	QRT 	
b)p	QRG 	
c)p	QSY 	
d)p	QRZ 	

Вопрос №123	
Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?  
a)p	QRM 	
b)p	QRZ 	
c)p	QRN 	
d)p	QRT 	

Вопрос №124	
Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?  
a)p	QRN 	
b)p	QRZ 	
c)p	QRT 	
d)p	QRM 	

Вопрос №125	
Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?  
a)p	QRM 	
b)p	QRZ 	
c)p	QRT 	
d)p	QRN 	

Вопрос №126	
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?  
a)p	QRO 	
b)p	QRP 	
c)p	QRM 	
d)p	QRZ 	

Вопрос №127	
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?  
a)p	QRZ 	
b)p	QRM 	
c)p	QRP 	
d)p	QRO 	

Вопрос №128	
С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?  
a)p	Один раз за все время радиосвязи, в её конце 	
b)p	Никогда 	
c)p	В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут 	
d)p	Один раз за все время радиосвязи, в её начале 	

Вопрос №129	
Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?  
a)p	Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы 	
b)p	Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи 	
c)p	Почтовая карточка 	
d)p	Визитная карточка любительской радиостанции 	

4. Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)

Вопрос №130	
Для чего предназначен любительский ретранслятор?  
a)p	Для длительных бесед на интересные темы 	
b)p	Для соревнований по радиоспорту 	
c)p	Для увеличения возможностей по проведению QSO носимых и мобильных радиостанций 	
d)p	Для передачи радиолюбительских новостей 	

Вопрос №131	
Как обозначается вид работы «телеграф»?  
a)p	AM 	
b)p	RTTY 	
c)p	CW 	
d)p	FM 	

Вопрос №132	
Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?  
a)p	AM 	
b)p	RTTY 	
c)p	FM 	
d)p	CW 	

Вопрос №133	
Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?  
a)p	CW 	
b)p	AM 	
c)p	RTTY 	
d)p	FM 	

Вопрос №134	
Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?  
a)p	PSK 	
b)p	RTTY 	
c)p	FM, AM, SSB 	
d)p	CW 	

Вопрос №135	
Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?  
a)p	SSB 	
b)p	FM 	
c)p	RTTY 	
d)p	AM 	

Вопрос №136	
Как графически изображается сигнал прямоугольной формы? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет 	

Вопрос №137	
Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №138	
Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции? 
  
a)p	Вариант 3 	
b)p	Вариант 4 	
c)p	Вариант 1 	
d)p	Вариант 2 	

Вопрос №139	
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой? 
  
a)p	Вариант 4 	
b)p	Вариант 1 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 2 	

Вопрос №140	
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №141	
Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №142	
Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №143	
Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?  
a)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует ширину амплитудной модуляции и соотношение между несущей частотой и шириной спектра 	
b)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать высокочастотные сигналы 	
c)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать низкочастотные сигналы 	
d)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос 	

Вопрос №144	
Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции   
a)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как разность между максимальной девиацией частоты (за один период модулирующего сигнала) и частотой модуляции 	
b)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции 	
c)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение частоты модуляции к максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) 	
d)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как произведение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) на частоту модуляции 	

Вопрос №145	
Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?  
a)p	Полоса сигнала не зависит от скорости передачи символов 	
b)p	Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала 	
c)p	Чем выше скорость передачи символов, тем уже полоса сигнала 	
d)p	Полоса сигнала зависит только от частоты, на которой ведётся передача 	

Вопрос №146	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	7057,0 – 7059,7 кГц 	
b)p	7059,7 - 7060,3 кГц 	
c)p	7057,0 – 7063,0 кГц 	
d)p	7060,3 – 7063,0 кГц 	

Вопрос №147	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	14347 – 14353 кГц 	
b)p	14350,3 – 14353 кГц 	
c)p	14347 – 14349,7 кГц 	
d)p	14650 -17350 кГц 	

Вопрос №148	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	29499,7 – 29500,3 кГц 	
b)p	29494 – 29506 кГц 	
c)p	29488 – 29500 кГц 	
d)p	29497 – 29503 кГц 	

Вопрос №149	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	144497 – 144503 кГц 	
b)p	144500,3 – 144503 кГц 	
c)p	144497 – 144499,7 кГц 	
d)p	144800 – 147500 кГц 	

5. Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)

Вопрос №150	
В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?  
a)p	При приёме слабых сигналов 	
b)p	При приёме сильных сигналов 	
c)p	При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах 	
d)p	При высоком уровне внешнего шума 	

Вопрос №151	
В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?  
a)p	При недостаточной мощности выходного каскада 	
b)p	При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты 	
c)p	При приёме сильных сигналов 	
d)p	При приёме слабых сигналов 	

Вопрос №152	
В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?  
a)p	Включать компрессор нужно всегда 	
b)p	Если в микрофон попадает много постороннего шума 	
c)p	Если у оператора сильный голос 	
d)p	При работе с динамическим микрофоном 	

Вопрос №153	
В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?  
a)p	При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows 	
b)p	При включении режима передачи при отключенном микрофоне 	
c)p	При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных 	
d)p	При включении режима передачи без подключенной антенны 	

Вопрос №154	
Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?  
a)p	Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи 	
b)p	Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора 	
c)p	Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе 	
d)p	Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика 	

Вопрос №155	
С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?  
a)p	Для работы азбукой Морзе 	
b)p	Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи 	
c)p	Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций 	
d)p	Для настройки выходного каскада передатчика 	

Вопрос №156	
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?  
a)p	Отключится микрофон 	
b)p	Радиостанция перейдёт в режим передачи 	
c)p	Выключится питание 	
d)p	Радиостанция перейдёт в режим приёма 	

Вопрос №157	
Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?  
a)p	Красный - плюс, белый - минус 	
b)p	Чёрный - плюс, красный - минус 	
c)p	Красный - плюс, чёрный - минус 	
d)p	Чёрный - плюс, белый - минус 	

Вопрос №158	
Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?  
a)p	Регулирует громкость приёмника 	
b)p	Изменяет усиление по промежуточной частоте 	
c)p	Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи 	
d)p	Расстраивает выходной контур выходного каскада 	

Вопрос №159	
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?  
a)p	Выключится питание радиостанции 	
b)p	Радиостанция перейдёт в режим приёма 	
c)p	Включится шумоподавитель 	
d)p	Радиостанция перейдёт в режим передачи 	

Вопрос №160	
Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?  
a)p	Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции 	
b)p	Уровень собственных шумов приёмника 	
c)p	Чувствительность микрофонного входа радиостанции 	
d)p	Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах 	

Вопрос №161	
Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?  
a)p	Ток потребления радиостанции 	
b)p	Уровень мощности на выходе передатчика 	
c)p	Уровень шумов приёмника 	
d)p	Чувствительность микрофонного входа радиостанции 	

Вопрос №162	
При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?  
a)p	145475 Мегагерц 	
b)p	14547500 герц 	
c)p	145475 герц 	
d)p	145 Мегагерц и 475 килогерц 	

Вопрос №163	
Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления (AGC)?  
a)p	Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты 	
b)p	Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора 	
c)p	Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости 	
d)p	Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции 	

Вопрос №164	
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?  
a)p	Изменений не произойдёт 	
b)p	Показания увеличатся 	
c)p	Показания уменьшатся 	
d)p	Предсказать невозможно 	

Вопрос №165	
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?  
a)p	Показания сильно уменьшатся 	
b)p	Изменения показаний не произойдёт 	
c)p	Показания сильно увеличатся 	
d)p	Изменения показаний предсказать невозможно 	

Вопрос №166	
Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?  
a)p	Ничего не произойдёт 	
b)p	Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями 	
c)p	Упадёт выходная мощность 	
d)p	Сигнал радиостанции передаваться не будет 	

Вопрос №167	
Для чего предназначен интерфейс «САТ»?  
a)p	Для подключения к радиостанции дополнительной антенны 	
b)p	Для обмена данными между компьютером и радиостанцией 	
c)p	Для подключения к радиостанции внешних динамиков 	
d)p	Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет 	

Вопрос №168	
Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?  
a)p	Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций 	
b)p	Для обмена данными между компьютером и радиостанцией 	
c)p	Для подключения к радиостанции внешних динамиков 	
d)p	Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет 	

Вопрос №169	
Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?  
a)p	Повышенный и пониженный уровень мощности 	
b)p	Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB 	
c)p	Субтон 	
d)p	Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM 	

Вопрос №170	
Что представляет собой полудуплекс (QSK)?  
a)p	Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём 	
b)p	Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа 	
c)p	Работа на двух разнесённых частотах 	
d)p	Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности 	

Вопрос №171	
Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?  
a)p	Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP) 	
b)p	Неправильно выбрана боковая полоса 	
c)p	Включена расстройка (RIT) 	
d)p	Мала чувствительность радиостанции 	

Вопрос №172	
Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?  
a)p	С шириной полосы пропускания 3 кГц 	
b)p	С шириной полосы пропускания 6 кГц 	
c)p	С шириной полосы пропускания 500 Гц 	
d)p	С шириной полосы пропускания 10 кГц 	

Вопрос №173	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4? 
  
a)p	Модулятором 	
b)p	Микрофонным усилителем 	
c)p	Задающим генератором 	
d)p	Усилителем мощности 	

Вопрос №174	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
  
a)p	Модулятором 	
b)p	Микрофонным усилителем 	
c)p	Задающим генератором 	
d)p	Усилителем мощности 	

Вопрос №175	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1? 
  
a)p	Микрофонным усилителем 	
b)p	Усилителем мощности 	
c)p	Задающим генератором 	
d)p	Модулятором 	

Вопрос №176	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?  
  
a)p	Усилителем мощности 	
b)p	Задающим генератором 	
c)p	Микрофонным усилителем 	
d)p	Модулятором 	

Вопрос №177	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1? 
  
a)p	Смесителем 	
b)p	Усилителем высокой частоты 	
c)p	Гетеродином 	
d)p	Детектором 	

Вопрос №178	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2? 
   
a)p	Детектором 	
b)p	Смесителем 	
c)p	Гетеродином 	
d)p	Усилителем высокой частоты 	

Вопрос №179	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?  
  
a)p	Гетеродином 	
b)p	Смесителем 	
c)p	Усилителем высокой частоты 	
d)p	Детектором 	

Вопрос №180	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5? 
   
a)p	Детектором 	
b)p	Усилителем высокой частоты 	
c)p	Смесителем 	
d)p	Гетеродином 	

Вопрос №181	
Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?  
a)p	Пластмассовая труба 	
b)p	Стальной трос 	
c)p	Резиновый шланг 	
d)p	Коаксиальный кабель, двухпроводная линия 	

Вопрос №182	
Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?  
a)p	Двухпроводную линию 	
b)p	Четырёхпроводную линию 	
c)p	Коаксиальный кабель 	
d)p	Однопроводную линию 	

Вопрос №183	
Какая линия питания антенны излучает меньше других?  
a)p	Двухпроводная линия 	
b)p	Однопроводная линия 	
c)p	Четырёхпроводная линия 	
d)p	Коаксиальный кабель 	

Вопрос №184	
Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?  
a)p	Коаксиальный кабель 	
b)p	Пластмассовая труба 	
c)p	Двухпроводная линия 	
d)p	Резиновый шланг 	

Вопрос №185	
Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?  
a)p	Использовать линию питания большей длины 	
b)p	Укоротить антенну 	
c)p	Использовать линию питания меньшей длины 	
d)p	Удлинить антенну 	

Вопрос №186	
Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?  
a)p	Зависит от резонансной частоты 	
b)p	Около 50 Ом 	
c)p	Около 75 Ом 	
d)p	Около 200 Ом 	

Вопрос №187	
Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?  
a)p	Около 50 Ом 	
b)p	Зависит от резонансной частоты 	
c)p	Около 75 Ом 	
d)p	Около 30-36 Ом 	

Вопрос №188	
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?  
a)p	Круговую 	
b)p	Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет 	
c)p	В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны 	
d)p	В виде восьмёрки вдоль полотна антенны 	

Вопрос №189	
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?  
a)p	В виде восьмёрки вдоль полотна антенны 	
b)p	Круговую 	
c)p	Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет 	
d)p	В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны 	

Вопрос №190	
Что является показателем широкополосности антенны?  
a)p	Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7 	
b)p	Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность 	
c)p	Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20 	
d)p	Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы 	

Вопрос №191	
Если в линии питания антенны КСВ=2, какая мощность будет излучаться в эфир при работе на передачу радиостанции с выходной мощностью 100 Ватт?  
a)p	Зависит от потерь в линии питания на рабочей частоте 	
b)p	Зависит только от длины линии питания 	
c)p	50 Ватт 	
d)p	71 Ватт 	

Вопрос №192	
Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?  
a)p	1 (единица) 	
b)p	-1 (минус единица) 	
c)p	Бесконечно малым 	
d)p	Бесконечно большим 	

Вопрос №193	
Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?  
a)p	Бесконечно малым 	
b)p	Бесконечно большим 	
c)p	1 	
d)p	-1 (минус единица) 	

Вопрос №194	
Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?  
a)p	Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн 	
b)p	Да, если используется однополосная модуляция 	
c)p	Да, если используется направленная антенна 	
d)p	Нет 	

Вопрос №195	
Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?  
a)p	Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости 	
b)p	Отражение от ионосферного слоя F 	
c)p	Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров 	
d)p	Отражение от ионосферного слоя D 	

Вопрос №196	
Что представляет собой температурная инверсия?  
a)p	Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта 	
b)p	Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу 	
c)p	Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу 	
d)p	Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия 	

Вопрос №197	
Что представляет собой радиоаврора?  
a)p	Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу 	
b)p	Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь 	
c)p	Выпадение ледяных игл 	
d)p	Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу 	

Вопрос №198	
Сколько в среднем длится солнечный цикл?  
a)p	5 лет 	
b)p	17 лет 	
c)p	11 лет 	
d)p	2 года 	

Вопрос №199	
Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?  
a)p	Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции 	
b)p	Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции 	
c)p	Использование однополосной модуляции (SSB) вместо частотной (FM) 	
d)p	Увеличение мощности передатчика в два раза 	

Вопрос №200	
В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?  
a)p	При сильном ветре 	
b)p	При температуре, превышающей плюс 30 градусов 	
c)p	В туман 	
d)p	Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении 	

Вопрос №201	
Каким символом обозначается электрическое напряжение?  
a)p	А 	
b)p	U или Е 	
c)p	I 	
d)p	W 	

Вопрос №202	
Каким символом обозначается электрический ток?  
a)p	А 	
b)p	I 	
c)p	W 	
d)p	U или Е 	

Вопрос №203	
Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?  
a)p	Разомкнутая 	
b)p	Закрытая 	
c)p	Мертвая 	
d)p	Короткозамкнутая 	

Вопрос №204	
Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?  
a)p	Разомкнутая 	
b)p	Закрытая 	
c)p	Короткозамкнутая 	
d)p	Мертвая 	

Вопрос №205	
Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?  
a)p	Сопротивление 	
b)p	Напряжение 	
c)p	Мощность 	
d)p	Ток 	

Вопрос №206	
Как действует сопротивление в электрической цепи?  
a)p	Оно хранит энергию в магнитном поле 	
b)p	Оно хранит энергию в электрическом поле 	
c)p	Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции 	
d)p	Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло 	

Вопрос №207	
Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?  
a)p	U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление) 	
b)p	U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность) 	
c)p	U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток) 	
d)p	U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление) 	

Вопрос №208	
Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?  
a)p	I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение) 	
b)p	I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление) 	
c)p	I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление) 	
d)p	I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность) 	

Вопрос №209	
Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?  
a)p	Переменный ток 	
b)p	Ток устоявшейся величины 	
c)p	Постоянный ток 	
d)p	Изменчивый ток 	

Вопрос №210	
Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?  
a)p	Постоянный ток 	
b)p	Стабильный ток 	
c)p	Переменный ток 	
d)p	Изменчивый ток 	

Вопрос №211	
Какова длина волны диапазона 144 МГц?  
a)p	20 см 	
b)p	2 м 	
c)p	145 м 	
d)p	10 м 	

Вопрос №212	
Какова длина волны диапазона 433 МГц?  
a)p	70 см 	
b)p	23 см 	
c)p	433 м 	
d)p	7 см 	

Вопрос №213	
Какова длина волны диапазона 1300 МГц?  
a)p	1300 м 	
b)p	2 м 	
c)p	23 см 	
d)p	10 м 	

Вопрос №214	
Какова длина волны диапазона 28 МГц?  
a)p	23 см 	
b)p	2 м 	
c)p	10 м 	
d)p	28 м 	

Вопрос №215	
Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?  
a)p	Радиоволна превращается в электромагнитную волну 	
b)p	Длина радиоволны уменьшается 	
c)p	Длина радиоволны не изменяется 	
d)p	Длина радиоволны увеличивается 	

Вопрос №216	
Какой боковой полосой, как правило, осуществляются однополосные (SSB) передачи в УКВ - диапазонах?  
a)p	Центральной 	
b)p	Подавленной 	
c)p	Нижней 	
d)p	Верхней 	

Вопрос №217	
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?  
a)p	SSB 	
b)p	AM 	
c)p	Узкополосная FM (NFM) 	
d)p	FM 	

Вопрос №218	
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?  
a)p	FM 	
b)p	USB 	
c)p	AM 	
d)p	SSB 	

Вопрос №219	
Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?  
a)p	Сигналы обеих радиостанций 	
b)p	Только радиостанцию с более мощными сигналами 	
c)p	Только радиостанцию с более слабыми сигналами 	
d)p	Ничего 	

Вопрос №220	
Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?  
a)p	В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании 	
b)p	Уменьшается громкость радиостанции 	
c)p	Уменьшается усиление по микрофонному входу 	
d)p	В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании 	

Вопрос №221	
Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?  
a)p	С любым волновым сопротивлением 	
b)p	50 Ом 	
c)p	100 Ом 	
d)p	75 Ом 	

Вопрос №222	
Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?  
a)p	50 Ом 	
b)p	Любое 	
c)p	Определить невозможно 	
d)p	75 Ом 	

Вопрос №223	
Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?  
a)p	Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём 	
b)p	Волновое сопротивление соединителя по переменному току 	
c)p	Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря 	
d)p	Усилие при стыковке соединителя к ответной части 	

Вопрос №224	
Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?  
a)p	Скрутка 	
b)p	Пайка 	
c)p	Обжим 	
d)p	Сварка 	

Вопрос №225	
Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?  
a)p	200 Ватт 	
b)p	100 Ватт 	
c)p	50 Ватт 	
d)p	71 Ватт 	

Вопрос №226	
Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?  
a)p	Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом 	
b)p	Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле 	
c)p	Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция 	
d)p	Мощный резистор, включаемый вместо динамика 	

Вопрос №227	
Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны  
a)p	E, S 	
b)p	F, E 	
c)p	C, D, E 	
d)p	A, B, C, D 	

Вопрос №228	
При радиосвязи на каком радиолюбительском диапазоне энергетические потери на затухание в ионосфере минимальны?  
a)p	1,8 МГц  	
b)p	3,5 МГц  	
c)p	Потери на затухание в ионосфере одинаковы на всех диапазонах	
d)p	28 МГц 	

Вопрос №229	
В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка кортковолнового диапазона в дневное время?  
a)p	C 	
b)p	S 	
c)p	F 	
d)p	D 	

Вопрос №230	
Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?  
a)p	Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Солнца, затем снова от ионосферы и так несколько раз 	
b)p	Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз 	
c)p	У радиоволны при отражении от ионосферы, несколько раз скачком меняется частота 	
d)p	Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Луны, затем снова от ионосферы и так несколько раз 	

Вопрос №231	
От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?  
a)p	От авроральных областей, ионосферы, находящихся на экваторе 	
b)p	От метеоров, влетающих в атмосферу Земли во время радиоавроры 	
c)p	От авроральных областей, тропосферы, находящихся на экваторе 	
d)p	От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли 	

Вопрос №232	
Что характеризуется числом Вольфа?  
a)p	Степень активности Луны 	
b)p	Минимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны 	
c)p	Степень активности Солнца 	
d)p	Максимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны 	

Вопрос №233	
Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?  
a)p	Тропосферное прохождение, рефракция 	
b)p	Отражение от следов метеоров 	
c)p	Отражение от Луны 	
d)p	Радиооаврора, магнитная буря, изменение МПЧ 	

Вопрос №234	
Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?  
a)p	Грозовая активность 	
b)p	Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны 	
c)p	Чувствительность приемника 	
d)p	Мощность сигнала, вид модуляции 	

Вопрос №235	
Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?  
a)p	На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание  	
b)p	На частотах выше МПЧ всегда наблюдается минимальное затухание сигнала 	
c)p	МПЧ и затухание сигнала на дальних трассах никак не связаны друг с другом 	
d)p	На частотах, не совпадающих с МПЧ, радиосвязь невозможна 	

Вопрос №236	
Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?  
a)p	При многолучевом распространении радиоволн происходит полное затухание радиоволн в точке приема 	
b)p	При многолучевом распространении радиоволн происходит сдвиг частоты приема корреспондента 	
c)p	При многолучевом распространении радиоволн возникают сильные помехи телевидению 	
d)p	При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект “эхо”, замирания и задержки сигнала 	

Вопрос №237	
Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?  
a)p	Радиоволны отражаются от точки столкновения двух метеоров 	
b)p	Радиоволны преломляются в воздухе, нагретом раскаленным метеором 	
c)p	Радиоволны отражаются от металлических метеоритов 	
d)p	Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров 	

Вопрос №238	
В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?  
a)p	Стекло, медь, кремний 	
b)p	Германий, кремний, селен 	
c)p	Стекло, керамика, текстолит 	
d)p	Медь, алюминий, ртуть 	

Вопрос №239	
В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?  
a)p	Германий, кремний, селен 	
b)p	Стекло, медь, кремний 	
c)p	Медь, алюминий, ртуть 	
d)p	Стекло, керамика, текстолит 	

Вопрос №240	
В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?  
a)p	Стекло, керамика, текстолит 	
b)p	Стекло, медь, кремний 	
c)p	Германий, кремний, селен 	
d)p	Медь, алюминий, ртуть 	

Вопрос №241	
Каковы основные характеристики качества диэлектрика?  
a)p	Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость 	
b)p	Потери на нагрев диэлектрика при протекании через него постоянного тока 	
c)p	Максимально допустимый постоянный ток 	
d)p	Потери на нагрев диэлектрика в постоянном магнитном поле 	

Вопрос №242	
В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?  
a)p	В (Вольт) 	
b)p	Ом  	
c)p	Вт (Ватт) 	
d)p	А (Ампер) 	

Вопрос №243	
Как формулируется Закон Ома?  
a)p	Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарную проводимость цепи 	
b)p	Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи 	
c)p	Сила тока в полной цепи равна суммарному сопротивлению цепи, деленному на электро-движущую силу источника 	
d)p	Сила тока в полной цепи равна суммарной проводимости цепи, деленной на электродвижущую силу источника 	

Вопрос №244	
Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?  
a)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это геометрический объём элемента или батареи 	
b)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это количество энергии, которое будет отдано гальваническим элементом или батареей в нагрузку при определённых условиях разряда 	
c)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это ЭДС гальванического элемента или батареи 	
d)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это максимальный разрядный ток элемента или батареи 	

Вопрос №245	
Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?  
a)p	Бесконечно большое 	
b)p	0 Ом 	
c)p	Любое 	
d)p	Численно равное напряжению 	

Вопрос №246	
Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?  
a)p	Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе 	
b)p	Не менее 10 Ом 	
c)p	Как можно более высокое 	
d)p	Не менее 100 Ом 	

Вопрос №247	
Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?  
a)p	27 А 	
b)p	Более 100 А 	
c)p	6,75 А 	
d)p	1 А 	

Вопрос №248	
Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?  
a)p	6,3 В 	
b)p	13,5 В 	
c)p	10,8 В 	
d)p	13,8 В 	

Вопрос №249	
Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно? 
  
a)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит ноль вольт, и трансивер работать не будет 	
b)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально. 	
c)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме аккумулятор с напряжением 7,3 В будет заряжать аккумулятор с напряжением 6,3 В, что может привести к выходу из строя трансивера 	
d)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит один вольт, что недостаточно для работы трансивера 	

Вопрос №250	
К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?  
a)p	Кинетическая энергия 	
b)p	Резонансная энергия 	
c)p	Токовая энергия 	
d)p	Потенциальная энергия 	

Вопрос №251	
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?  
a)p	В катушке индуктивности 	
b)p	Такой элемент не существует 	
c)p	В резисторе 	
d)p	В конденсаторе 	

Вопрос №252	
В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?  
a)p	А (Ампер) 	
b)p	В (Вольт) 	
c)p	Дж (Джоуль) 	
d)p	Вт (Ватт) 	

Вопрос №253	
Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?  
a)p	Стеклотекстолит 	
b)p	Алюминий, медь 	
c)p	Слюда, фторопласт 	
d)p	Германий, кремний 	

Вопрос №254	
От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?  
a)p	От удельного сопротивления проводника 	
b)p	От длины проводника 	
c)p	От диаметра проводника 	
d)p	От силы тока в проводнике 	

Вопрос №255	
Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?  
a)p	Магнитное поле возникает между обкладками заряженного электрического конденсатора 	
b)p	Магнитное поле возникает всегда из электрического поля 	
c)p	Магнитное поле возникает между клеммами заряженного аккумулятора 	
d)p	Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока 	

Вопрос №256	
Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?  
a)p	Магнитомягкая сталь 	
b)p	Алюминий 	
c)p	Стеклотекстолит 	
d)p	Слюда, фторопласт 	

Вопрос №257	
Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?  
a)p	Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем толще слой, по которому течёт ток. 	
b)p	Переменный электрический ток высокой частоты приводит к разогреву проводника и повышению его сопротивления 	
c)p	Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток. 	
d)p	Переменный электрический ток высокой частоты течёт только внутри проводника. 	

Вопрос №258	
По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?  
a)p	По внутренней части проводника, исключая его поверхность 	
b)p	По всему сечению трубы равномерно 	
c)p	По поверхности трубы 	
d)p	По поверхности или по внутренней части в зависимости от длины трубы 	

Вопрос №259	
Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?  
a)p	Из-за влияния самоиндукции проводника 	
b)p	Из – за нагрева проводника 	
c)p	Из – за поверхностного эффекта (скин – эффекта) 	
d)p	Потому что сопротивление протеканию высокочастотного тока меньше, чем низкочастотного 	

Вопрос №260	
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?  
a)p	В катушке индуктивности 	
b)p	В резисторе 	
c)p	Такого радиоэлемента не существует 	
d)p	В конденсаторе 	

Вопрос №261	
Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?  
a)p	Скорость распространения электромагнитной волны обратно пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется 	
b)p	Скорость распространения электромагнитной волны прямо пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется 	
c)p	Скорость распространения электромагнитной волны во всех средах кроме вакуума носит случайный характер 	
d)p	Скорость распространения электромагнитной волны не зависит от параметров среды, в которой она распространяется 	

Вопрос №262	
Какие виды поляризации имеют радиоволны?  
a)p	Только вертикальную и горизонтальную 	
b)p	Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую 	
c)p	Поперечную и продольную 	
d)p	Радиоволны не имеют поляризации 	

Вопрос №263	
Как графически изображается синусоидальный сигнал? 
  
a)p	Вариант 2 	
b)p	На приведённом рисунке синусоидального сигнала нет 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 1 	

Вопрос №264	
Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?  
a)p	C помощью штангенциркуля 	
b)p	1/F 	
c)p	300/F 	
d)p	F*300 	

Вопрос №265	
Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?  
a)p	1000 угловых градусов 	
b)p	180 угловых градусов 	
c)p	72 угловых градуса 	
d)p	360 угловых градусов 	

Вопрос №266	
Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?  
a)p	F=1/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	
b)p	F=300/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	
c)p	F=С/T, где С – скорость света в вакууме, F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	
d)p	F=T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	

Вопрос №267	
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?  
a)p	400 В 	
b)p	127 В 	
c)p	220 В 	
d)p	380 В 	

Вопрос №268	
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?  
a)p	127 В 	
b)p	400 В 	
c)p	220 В 	
d)p	380 В 	

Вопрос №269	
Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?  
a)p	Нагрузка должна иметь ёмкостный характер 	
b)p	Сопротивление нагрузки должно быть как можно меньше, а выходное сопротивление усилителя – как можно больше 	
c)p	Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер) 	
d)p	Сопротивление нагрузки должно быть как можно больше, а выходное сопротивление усилителя – как можно меньше 	

Вопрос №270	
Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?  
a)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы 	
b)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов 	
c)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов 	
d)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток 	

Вопрос №271	
Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?  
a)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов 	
b)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток 	
c)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений 	
d)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы 	

Вопрос №272	
В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?  
a)p	В тепловую энергию 	
b)p	В резистивную энергию 	
c)p	В энергию магнитного поля 	
d)p	В энергию электрического поля 	

Вопрос №273	
Назовите основные свойства резистора?  
a)p	Электрическая ёмкость, температурный коэффициент ёмкости, максимальный допустимое напряжение 	
b)p	Длина, способ намотки 	
c)p	Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность 	
d)p	Электрическое сопротивление, температурный коэффициент расширения, минимальная допустимая рассеиваемая мощность 	

Вопрос №274	
Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?  
a)p	Терморезисторы 	
b)p	Переменные резисторы 	
c)p	Фоторезисторы 	
d)p	Температурные резисторы 	

Вопрос №275	
Является ли резистор линейным элементом?  
a)p	Резистор является полулинейным элементом 	
b)p	Резистор является линейным элементом 	
c)p	Резистор является частично линейным элементом 	
d)p	Резистор является нелинейным элементом 	

Вопрос №276	
В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?  
a)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору 	
b)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это разность потенциалов, которая сообщает конденсатору его заряд 	
c)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это заряд, который сообщает конденсатору разность потенциалов 	
d)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это произведение заряда конденсатора на ту разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору 	

Вопрос №277	
Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения ёмкости  
a)p	Ампер 	
b)p	Вольт 	
c)p	Фарада 	
d)p	Ом 	

Вопрос №278	
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?  
a)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
b)p	Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
c)p	Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью 	
d)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью 	

Вопрос №279	
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?  
a)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью 	
b)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
c)p	Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
d)p	Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью 	

Вопрос №280	
Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?  
a)p	Кислород, водород 	
b)p	Алюминий, сталь, медь 	
c)p	Электролит, керамика, фторопласт, воздух, вакуум 	
d)p	Эбонит, поролон, резина 	

Вопрос №281	
Каков физический смысл индуктивности?  
a)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая тепловые свойства электрической цепи 	
b)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи выдерживать высокие напряжения 	
c)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи пропускать большие токи 	
d)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи 	

Вопрос №282	
Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?  
a)p	Уменьшить диаметр катушки, уменьшить число витков катушки 	
b)p	Заменить материал провода на другой материал, имеющий более низкое сопротивление 	
c)p	Уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков катушки 	
d)p	Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки 	

Вопрос №283	
Чем определяется добротность катушки индуктивности?  
a)p	Добротность катушки индуктивности на не зависит от частоты и определяется только геометрическими размерами катушки 	
b)p	Добротность катушки индуктивности равна отношению длины намотки катушки к её диаметру 	
c)p	Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна омическому сопротивлению потерь 	
d)p	Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна омическому сопротивлению потерь и обратно пропорциональна индуктивности катушки 	

Вопрос №284	
Каково назначение электрического трансформатора?  
a)p	Электрический трансформатор предназначен для усиления мощности сигналов переменного тока 	
b)p	Электрический трансформатор предназначен для трансформирования электрического поля в магнитное 	
c)p	Электрический трансформатор предназначен для преобразования напряжения переменного тока, а также для обеспечения гальванической развязки цепей 	
d)p	Электрический трансформатор предназначен для трансформирования магнитного поля в электрическое 	

Вопрос №285	
Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?  
a)p	Соотношением диаметров провода обмоток 	
b)p	Способом намотки обмоток на каркас трансформатора 	
c)p	Отношением ёмкостей обмоток 	
d)p	Соотношением числа витков обмоток 	

Вопрос №286	
Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?  
a)p	Идеальный электрический трансформатор должен иметь минимальный вес 	
b)p	У идеального электрического трансформатора габаритная мощность не должна зависеть от геометрических размеров сердечника 	
c)p	Идеальный электрический трансформатор не должен гудеть 	
d)p	У идеального электрического трансформатора должны отсутствовать потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток 	

Вопрос №287	
В какие виды энергии преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?  
a)p	Энергия потерь преобразуется в электрический заряд между обмотками 	
b)p	Основные потери энергии - на нагрев обмоток магнитопровода и потери в диэлектрике 	
c)p	Основные потери энергии - на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток 	
d)p	Основные потери энергии - на намагничивание близлежащих металлических предметов 	

Вопрос №288	
Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?  
a)p	Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике 	
b)p	Очень высокое сопротивление в прямом направлении 	
c)p	Очень линейная вольт – амперная характеристика 	
d)p	Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет 	

Вопрос №289	
Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?  
a)p	Очень линейная вольт – амперная характеристика 	
b)p	Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике 	
c)p	Очень большой ток в прямом направлении 	
d)p	Очень высокое сопротивление в прямом направлении 	

Вопрос №290	
Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы  
a)p	Стабилитрон 	
b)p	Точечный диод 	
c)p	Туннельный диод 	
d)p	Плоскостной диод 	

Вопрос №291	
Какова основная область применения PIN-диода?  
a)p	Переключатель высокочастотных сигналов 	
b)p	Высоковольтный выпрямитель 	
c)p	Источник постоянного тока 	
d)p	Высоковольтный стабилизатор 	

Вопрос №292	
Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?  
a)p	Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе 	
b)p	Очень линейная вольт – амперная характеристика 	
c)p	Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным током при изменяющемся напряжении 	
d)p	Очень большой ток в прямом направлении 	

Вопрос №293	
Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения?  
a)p	PIN-диод 	
b)p	Туннельный диод 	
c)p	Варикап 	
d)p	Стабилитрон 	

Вопрос №294	
Какова основная область применения варикапа?  
a)p	В качестве датчика температуры 	
b)p	Резонансные цепи, частота которых перестраивается напряжением 	
c)p	Выходные цепи усилителей мощности 	
d)p	В качестве стабилизатора напряжения 	

Вопрос №295	
Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бэта)?  
a)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на коллекторе при изменении напряжения на базе 	
b)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на базе при изменении напряжения на коллекторе 	
c)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общей базой, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы 	
d)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы 	

Вопрос №296	
Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?  
a)p	Только названием 	
b)p	Полярностью подаваемых на них напряжений 	
c)p	Ничем не отличаются 	
d)p	Частотными свойствами 	

Вопрос №297	
Какие электроды входят в состав триода?  
a)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель 	
b)p	Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель 	
c)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель 	
d)p	Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель 	

Вопрос №298	
Какие электроды входят в состав тетрода?  
a)p	Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель 	
b)p	Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель 	
c)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель 	
d)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель 	

Вопрос №299	
Какие электроды входят в состав пентода?  
a)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель 	
b)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель 	
c)p	Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель 	
d)p	Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель 	

Вопрос №300	
Какую функцию выполняет операционный усилитель?  
a)p	Операционный усилитель в основном используется в электронных калькуляторах для выполнения операций сложения и умножения 	
b)p	Операционный усилитель в основном используется как усилительный элемент усилителей мощности высокой частоты 	
c)p	Операционный усилитель в основном используется в высокочастотных схемах для усиления слабых сигналов 	
d)p	Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы 	

Вопрос №301	
Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель?  
a)p	Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	
b)p	Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно нулевое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	
c)p	Идеальный операционный усилитель имеет единичный коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	
d)p	Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	

Вопрос №302	
Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?  
a)p	Глубиной частотной коррекции 	
b)p	Напряжением питания операционного усилителя 	
c)p	Типом операционного усилителя 	
d)p	Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами 	

Вопрос №303	
Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя?  
a)p	Бесконечно большое 	
b)p	Переменное в зависимости от входного напряжения 	
c)p	Более 10 кОм 	
d)p	Бесконечно малое 	

Вопрос №304	
Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя?  
a)p	Переменное, в зависимости от выходного напряжения 	
b)p	Бесконечно малое 	
c)p	Более 10 Ом 	
d)p	Бесконечно большое 	

Вопрос №305	
От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?  
a)p	От номиналов резисторов и конденсаторов RC фильтра 	
b)p	От напряжения питания операционного усилителя 	
c)p	От тока, потребляемого операционным усилителем 	
d)p	От типа операционного усилителя 	

Вопрос №306	
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?  
a)p	5 Ом 	
b)p	2.5 Ом 	
c)p	10 Ом 	
d)p	1 Ом 	

Вопрос №307	
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?  
a)p	16 Ом 	
b)p	4 Ом 	
c)p	8√2 Ом 	
d)p	2 Ом 	

Вопрос №308	
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?  
a)p	2 пФ 	
b)p	3 пФ 	
c)p	3,2 пФ 	
d)p	5 пФ 	

Вопрос №309	
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?  
a)p	17,2 мкФ 	
b)p	6 мкФ 	
c)p	24 мкФ 	
d)p	12 мкФ 	

Вопрос №310	
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?  
a)p	2 мкГн 	
b)p	2,5 мкГн 	
c)p	3 мкГн 	
d)p	5 мкГн 	

Вопрос №311	
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?  
a)p	27 мкГн 	
b)p	1 мкГн 	
c)p	4,5 мкГн 	
d)p	3 мкГн 	

Вопрос №312	
Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?  
a)p	F=1/(2π√LC),  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
b)p	F=L/(2π√C),  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
c)p	F=L2+C2,  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
d)p	F=L/(rC),  где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь 	

Вопрос №313	
Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?  
a)p	F=L/(rC),  где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь 	
b)p	F=1/(2π√LC),  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
c)p	F=L2+C2 ,  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
d)p	F=L/(2π√C),   где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	

Вопрос №314	
Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?  
a)p	Умножение добротности 	
b)p	Резонанс токов 	
c)p	Умножение напряжения 	
d)p	Резонанс напряжений 	

Вопрос №315	
Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?  
a)p	При резонансе наблюдается минимум тока 	
b)p	При резонансе наблюдается максимум тока 	
c)p	При резонансе ток не меняется 	
d)p	При резонансе ток равен нулю 	

Вопрос №316	
Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?  
a)p	При резонансе наблюдается минимум тока 	
b)p	При резонансе ток равен нулю 	
c)p	При резонансе наблюдается максимум тока 	
d)p	При резонансе ток не меняется 	

Вопрос №317	
От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями?  
a)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления индуктивности к реактивному сопротивлению, конденсатора 	
b)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению активного сопротивления, вызванного потерями в контуре, к реактивному сопротивлению индуктивности 	
c)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора к реактивному сопротивлению индуктивности  	
d)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления к активному сопротивлению, которое тем больше, чем больше потери в контуре 	

Вопрос №318	
Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре  
a)p	Потери в сердечнике конденсатора 	
b)p	Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки  	
c)p	Потери в проводниках, соединяющих катушку и конденсатор 	
d)p	Потери на намагничивание конденсатора 	

Вопрос №319	
Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура, если известна его резонансная частота и добротность?  
a)p	ΔF=1/FQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	
b)p	ΔF=2?F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	
c)p	ΔF=2πFQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	
d)p	ΔF=F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	

Вопрос №320	
В каких единицах измеряется добротность контура?  
a)p	В Амперах 	
b)p	В Вольтах 	
c)p	Добротность контура – безразмерная величина 	
d)p	В Кулонах 	

Вопрос №321	
Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?  
a)p	Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр 	
b)p	Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот 	
c)p	Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр 	
d)p	Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ - частот 	

Вопрос №322	
На какой из схем изображён Г-образный фильтр? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №323	
На какой из схем изображён П-образный фильтр? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №324	
Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?  
a)p	Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз 	
b)p	Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне 	
c)p	Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне 	
d)p	Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз 	

Вопрос №325	
На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?   
a)p	1110 В 	
b)p	2900 В 	
c)p	300 В 	
d)p	10 В 	

Вопрос №326	
На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №327	
На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель? 
  
a)p	Только вариант 2 	
b)p	Только вариант 1 	
c)p	Варианты 1 и 4 	
d)p	Варианты 2 и 3 	

Вопрос №328	
На какой из схем изображён мостовой выпрямитель? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №329	
Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания? 
  
a)p	Варианты 3 и 4 	
b)p	Только вариант 2 	
c)p	Варианты 1 и 2 	
d)p	Только вариант 3 	

Вопрос №330	
Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?  
a)p	5дб 	
b)p	Минус 10 дб 	
c)p	10дб 	
d)p	14 дб 	

Вопрос №331	
На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов? 
  
a)p	Вариант 2 	
b)p	Ни один из вариантов 	
c)p	Вариант 1 	
d)p	Оба варианта 	

Вопрос №332	
На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Оба варианта 	
d)p	Ни один из вариантов 	

Вопрос №333	
Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?  
a)p	Деление двух сигналов друг на друга 	
b)p	Вычитание одного сигнала из другого 	
c)p	Перемножение двух сигналов 	
d)p	Сложение двух сигналов 	

Вопрос №334	
Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?  
a)p	Форма генерируемого сигнала 	
b)p	Режим работы выходного каскада трансивера 	
c)p	Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов 	
d)p	Уровень громкости УНЧ трансивера 	

Вопрос №335	
Какие компоненты определяют частоту LC генератора?  
a)p	Индуктивность и напряжение питания 	
b)p	Емкость и тип транзистора 	
c)p	Значения L и С частотозадающей цепи 	
d)p	Коэффициент усиления активного элемента 	

Вопрос №336	
Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?  
a)p	Большой выходной уровень генерируемой частоты 	
b)p	Широкий диапазон перестройки 	
c)p	Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот 	
d)p	Гетеродин не требующий источника питания 	

Вопрос №337	
Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?  
a)p	Валкодер, вариометр 	
b)p	Индуктивность, переменная емкость 	
c)p	Варикап, диод 	
d)p	Оптрон, реле, триггер 	

Вопрос №338	
Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?  
a)p	Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр 	
b)p	Кварцевый фильтр, электромеханический фильтр 	
c)p	Цифровая шкала 	
d)p	Умножитель частоты, фильтр 	

Вопрос №339	
Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)?  
a)p	Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ  	
b)p	Частота синтезатора отображается на цифровой шкале 	
c)p	Частотой настройки приемника 	
d)p	Частотой первой ПЧ 	

Вопрос №340	
Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?  
a)p	Настройка в резонанс встроенного тюнера 	
b)p	Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех 	
c)p	Индикация состояния функциональных узлов трансивера 	
d)p	Защита выходного каскада от перегрузок 	

Вопрос №341	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием? 
   
a)p	Ни на одном из рисунков 	
b)p	На обоих рисунках 	
c)p	Вариант 1 	
d)p	Вариант 2 	

Вопрос №342	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями? 
   
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	На обоих рисунках 	
d)p	Ни на одном из рисунков 	

Вопрос №343	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов? 
   
a)p	Вариант 2 	
b)p	Ни на одном из рисунков 	
c)p	На обоих рисунках 	
d)p	Вариант 1 	

Вопрос №344	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов? 
  
a)p	Ни на одном из рисунков 	
b)p	Вариант 1 	
c)p	На обоих рисунках 	
d)p	Вариант 2 	

Вопрос №345	
Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?  
a)p	Фильтрация побочных каналов приема 	
b)p	Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника 	
c)p	Генерация сигналов промежуточной частоты  	
d)p	Защита смесителя от перегрузки 	

Вопрос №346	
Каково назначение гетеродина радиоприёмника?  
a)p	Фильтрация промежуточной частоты 	
b)p	Защита выходного каскада трансивера 	
c)p	Генерирование сигнала с необходимой частотой 	
d)p	Фильтрация побочных каналов приема 	

Вопрос №347	
Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?  
a)p	Детектирование сигнала 	
b)p	Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра 	
c)p	Усиление сигнала промежуточой частоты 	
d)p	Преобразование части спектра на входе преобразователя в постоянный ток 	

Вопрос №348	
Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?  
a)p	Автоматическая подстройка частоты приема 	
b)p	Обеспечение, наряду с УНЧ, основного усиления принимаемого сигнала 	
c)p	Формирование сигнала АРУ 	
d)p	Оптимизация работы смесителя и УВЧ 	

Вопрос №349	
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?  
a)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты 	
b)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	
d)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты 	

Вопрос №350	
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?  
a)p	На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	
b)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала 	
d)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	

Вопрос №351	
На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?  
a)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты 	
b)p	На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты 	
d)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	

Вопрос №352	
На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?  
a)p	На способность принимать узкополосные сигналы 	
b)p	На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра 	
d)p	На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	

Вопрос №353	
На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	На обоеих схемах 	
d)p	Ни на одной из схем 	

Вопрос №354	
На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	На обеих схемах 	
d)p	Ни на одной из схем 	

Вопрос №355	
На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	На обеих схемах 	
d)p	Ни на одной из схем 	

Вопрос №356	
На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?  
a)p	На уровень внеполосных и побочных излучений 	
b)p	На максимальную дальность связи 	
c)p	На стабильность частоты 	
d)p	На выходную мощность 	

Вопрос №357	
Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?  
a)p	Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны 	
b)p	Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны 	
c)p	Входное сопротивление около 36 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости 	
d)p	Входное сопротивление около 300 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости 	

Вопрос №358	
Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?  
a)p	Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки 	
b)p	Входное сопротивление около 36 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки 	
c)p	Входное сопротивление около 300 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки 	
d)p	Входное сопротивление около 50 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости 	

Вопрос №359	
Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора (R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?  
a)p	V < D < R 	
b)p	D < R< V 	
c)p	D > V > R 	
d)p	D < V < R 	

Вопрос №360	
Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?  
a)p	Назначение противовесов – грозозащита 	
b)p	Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы излучают такую же мощность, как и вертикальная часть 	
c)p	Назначение противовесов –компенсировать реактивное сопротивление вертикальной части 	
d)p	Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают 	

Вопрос №361	
Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?  
a)p	При увеличении диаметра параболической антенны – растет коэффициент усиления антенны 	
b)p	При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны не меняется 	
c)p	У параболической антенны нет коэффициента усиления 	
d)p	При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны падает 	

Вопрос №362	
Из каких составных частей состоит рупорная антенна?  
a)p	Набор колец в пространстве 	
b)p	Рупор и ротор 	
c)p	Рупор и статор 	
d)p	Возбуждающий волновод, рупор 	

Вопрос №363	
Из каких составных частей состоит спиральная антенна?  
a)p	Спираль в плоскости или объеме 	
b)p	Набор колец в пространстве 	
c)p	Набор колец на единой траверсе 	
d)p	Диполь и уголковый отражатель 	

Вопрос №364	
Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?  
a)p	Диполь и уголковый отражатель 	
b)p	Набор колец в пространстве 	
c)p	Параболический отражатель, облучатель 	
d)p	Рупор и кабель 	

Вопрос №365	
Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?  
a)p	Коэффициент усиления от ширины диаграммы направленности антенны не зависит 	
b)p	Чем шире диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны 	
c)p	Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны 	
d)p	Чем уже диаграмма направленности, тем ниже коэффициент усиления антенны 	

Вопрос №366	
Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?  
a)p	Вертикальной 	
b)p	Круговой 	
c)p	Горизонтальной 	
d)p	Эллиптической 	

Вопрос №367	
Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?  
a)p	Круговой 	
b)p	Горизонтальной 	
c)p	Вертикальной 	
d)p	Квадратной 	

Вопрос №368	
Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?  
a)p	Ромбическая 	
b)p	Спиральная 	
c)p	Телескопическая 	
d)p	Дипольная 	

Вопрос №369	
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?  
a)p	На расстоянии λ от точки питания 	
b)p	В точке питания 	
c)p	На концах диполя 	
d)p	Ток в диполе везде одинаковый 	

Вопрос №370	
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?  
a)p	В точке питания 	
b)p	На расстоянии λ от точки питания 	
c)p	Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна 	
d)p	На концах диполя 	

Вопрос №371	
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?  
a)p	В верхней точке 	
b)p	На 1/4 длины антенны снизу 	
c)p	Внизу 	
d)p	В середине 	

Вопрос №372	
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?  
a)p	В середине 	
b)p	Внизу 	
c)p	В верхней 	
d)p	Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна 	

Вопрос №373	
Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?  
a)p	Только горизонтальной 	
b)p	Только вертикальной 	
c)p	Горизонтальной и вертикальной 	
d)p	Круговой 	

Вопрос №374	
На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?  
a)p	47 ГГц и выше 	
b)p	144 МГц и выше 	
c)p	433 МГц и выше 	
d)p	1300 МГц и выше 	

Вопрос №375	
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «А»?  
a)p	Усилительный элемент закрыт весь период 	
b)p	Усилительный элемент открыт в течение четверти периода 	
c)p	Усилительный элемент открыт в течение всего периода 	
d)p	Усилительный элемент открыт в течение половины периода 	

Вопрос №376	
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «B»?  
a)p	Усилительный элемент открыт в течение половины периода 	
b)p	Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода 	
c)p	Усилительный элемент закрыт весь период 	
d)p	Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода 	

Вопрос №377	
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «АB»?  
a)p	Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода 	
b)p	Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода 	
c)p	Усилительный элемент закрыт весь период 	
d)p	Усилительный элемент открыт в течение всего периода 	

Вопрос №378	
В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «C»?  
a)p	Усилительный элемент открыт в течение менее половины периода 	
b)p	Усилительный элемент закрыт весь период 	
c)p	Усилительный элемент открыт в течение всего периода 	
d)p	Усилительный элемент открыт в интервале от всего периода до половины периода 	

Вопрос №379	
В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучшую линейность, наименьшие искажения и уровень гармоник?  
a)p	Режим АВ 	
b)p	Режим А 	
c)p	Режим В 	
d)p	Режим С 	

Вопрос №380	
Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключен конденсатор?  
a)p	Определить взаимоотношение фаз, не зная ёмкости конденсатора, невозможно 	
b)p	Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе отстаёт от фазы переменного тока 	
c)p	Не совпадают. Фаза напряжения на конденсаторе опережает фазу переменного тока 	
d)p	Фазы совпадают 	

Вопрос №381	
Чему равно реактивное сопротивление конденсатора?  
a)p	Xc=1/(2πFC), где F-частота, С – ёмкость конденсатора 	
b)p	Xc=πFC/2,  где F-частота, С – ёмкость конденсатора 	
c)p	Xc=2πFC,  где F-частота, С – ёмкость конденсатора 	
d)p	Xc=2/(πFC),  где F-частота, С – ёмкость конденсатора 	

Вопрос №382	
Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из идеального источника переменного тока, к выводам которого подключена катушка индуктивности?  
a)p	Определить взаимоотношение фаз, не зная индуктивности катушки, невозможно 	
b)p	Фазы совпадают 	
c)p	Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности отстаёт от фазы переменного тока 	
d)p	Не совпадают. Фаза напряжения на катушке индуктивности опережает фазу переменного тока 	

Вопрос №383	
Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общей базой?  
a)p	Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется 	
b)p	Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется 	
c)p	Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется 	
d)p	Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется 	

Вопрос №384	
Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим эмиттером?  
a)p	Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется 	
b)p	Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется 	
c)p	Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется 	
d)p	Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется 	

Вопрос №385	
Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим коллектором?  
a)p	Обладает большим коэффициентом усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала не инвертируется 	
b)p	Обладает малым входным и большим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется 	
c)p	Обладает большим коэффициент усиления по току, напряжению и по мощности. Фаза сигнала инвертируется 	
d)p	Обладает большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением и Коэффициент усиления по напряжению меньше единицы. Фаза сигнала не инвертируется 	

Вопрос №386	
В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучший коэффициент полезного действия?  
a)p	Режим В 	
b)p	Режим E 	
c)p	Режим АВ 	
d)p	Режим А 	

6. Параметры и характеристики  радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений

Вопрос №387	
В каких единицах измеряется электрическое напряжение?  
a)p	Ватт 	
b)p	Вольт 	
c)p	Ом 	
d)p	Ампер 	

Вопрос №388	
В каких единицах измеряется сопротивление?  
a)p	Вольт 	
b)p	Ватт 	
c)p	Ом 	
d)p	Фарада 	

Вопрос №389	
В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?  
a)p	Ом 	
b)p	Ватт 	
c)p	Вольт 	
d)p	Фарада 	

Вопрос №390	
При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?  
a)p	При КСВ =3 	
b)p	При КСВ =2 	
c)p	При КСВ =1,0 	
d)p	При КСВ =0,5 	

Вопрос №391	
Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?  
a)p	Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки 	
b)p	Между антенной и эквивалентом нагрузки 	
c)p	Между радиостанцией и источником питания 	
d)p	Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания 	

Вопрос №392	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «пиковая мощность огибающей радиостанции»?  
a)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд 	
b)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции 	
c)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы 	
d)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы 	

Вопрос №393	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «средняя мощность радиостанции»?  
a)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции 	
b)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд 	
c)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы 	
d)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы 	

Вопрос №394	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «мощность несущей радиостанции»?  
a)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд 	
b)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы 	
c)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы 	
d)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции 	

Вопрос №395	
Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 22060 кГц?  
a)p	44120 кГц 	
b)p	6040 кГц 	
c)p	30060 кГц 	
d)p	При таком соотношении частот зеркального канала не существует 	

Вопрос №396	
Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?  
a)p	7999 кГц, 8001 кГц 	
b)p	15059кГц, 15061кГц 	
c)p	7064кГц, 7059кГц 	
d)p	22060кГц, 22063кГц 	

Вопрос №397	
Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?  
a)p	Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 5 (пять) 	
b)p	Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три) 	
c)p	Такого ограничения нет 	
d)p	Не более разрешенной мощности 	

Вопрос №398	
Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?  
a)p	Избирательность радиоприёмника 	
b)p	Акустический шум, производимый вентиляторами при охлаждении радиоприёмника 	
c)p	Способность радиоприёмника работать при повышенных и пониженных значениях температуры окружающей среды 	
d)p	Чувствительность радиоприёмника 	

Вопрос №399	
Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?  
a)p	100 Вт 	
b)p	500 Вт 	
c)p	10 Вт 	
d)p	25 Вт 	

Вопрос №400	
К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?  
a)p	100 Вт 	
b)p	25 Вт 	
c)p	500 Вт 	
d)p	1000 Вт 	

Вопрос №401	
Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика?  
a)p	Pср=(2/p2)*Pmax, где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой 	
b)p	Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор, значение которого у естественного голоса = 10…15 	
c)p	Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор, значение которого у естественного голоса = 1…1,5 	
d)p	Пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика никак не связаны друг с другом 	

Вопрос №402	
В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?  
a)p	А (Ампер) 	
b)p	Гн (Генри) 	
c)p	Гц (Герц) 	
d)p	В (Вольт) 	

Вопрос №403	
В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?  
a)p	Ампер (миллиампер, килоампер) 	
b)p	Вольт (милливольт, киловольт) 	
c)p	Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.) 	
d)p	Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.) 	

Вопрос №404	
Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?  
a)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт 	
b)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера 	
c)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы 	
d)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора 	

Вопрос №405	
Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?  
a)p	Гн (Генри) 	
b)p	В (Вольт) 	
c)p	А (Ампер) 	
d)p	Ф (Фарада) 	

Вопрос №406	
На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора? 
  
a)p	Оба варианта 	
b)p	Ни один из вариантов 	
c)p	Вариант 1 	
d)p	Вариант 2 	

Вопрос №407	
На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №408	
Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?  
a)p	Для проверки стабильности частоты радиостанции с усилителем мощности 	
b)p	Для измерения текущего значения выходной мощности 	
c)p	Для проверки степени линейности  	
d)p	Для проверки полосы пропускания радиостанции с усилителем мощности 	

7. Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)

Вопрос №409	
Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?  
a)p	Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны 	
b)p	Заземлить все антенны, когда они не используются 	
c)p	Установить согласующее устройство в точке питания антенны 	
d)p	Установить предохранитель в линии питания антенны 	

Вопрос №410	
Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?  
a)p	Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей 	
b)p	Никогда не выключать радиостанцию 	
c)p	Тщательной изоляцией всей электропроводки 	
d)p	Отключить заземляющую систему от радиостанции 	

Вопрос №411	
В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?  
a)p	В туман 	
b)p	В метель при низкой влажности 	
c)p	В оттепель 	
d)p	При падении атмосферного давления 	

Вопрос №412	
Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?  
a)p	Линия питания антенны 	
b)p	Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция 	
c)p	Источник питания 	
d)p	Вся электропроводка 	

Вопрос №413	
Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?  
a)p	Приблизительно 5 Ампер 	
b)p	Более 0,1 Ампера 	
c)p	Более 100 Ампер 	
d)p	Ток через человеческое тело безопасен 	

Вопрос №414	
Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?  
a)p	На сердце 	
b)p	На печень 	
c)p	На легкие 	
d)p	На мозг 	

Вопрос №415	
В каком случае требуется заземление радиостанции?  
a)p	При эксплуатации радиостанции в полевых условиях 	
b)p	Всегда, за исключением мобильных радиостанций 	
c)p	При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности 	
d)p	При эксплуатации радиостанции в деревянном здании 	

Вопрос №416	
Каким образом производится заземление радиостанции?  
a)p	Подключением к батарее отопления 	
b)p	Подключением к внешнему заземлению 	
c)p	Подключением к контуру заземления здания 	
d)p	Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания 	

Вопрос №417	
Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?  
a)p	Допускается 	
b)p	Зависит от категории помещения 	
c)p	Зависит от типа батарей отопления 	
d)p	Категорически запрещено 	

Вопрос №418	
Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?  
a)p	Зависит от категории помещения 	
b)p	Категорически запрещено 	
c)p	Запрещается только при использовании «баллонного» газа 	
d)p	Допускается 	

Вопрос №419	
Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?  
a)p	Только углекислотные огнетушители 	
b)p	Углекислотные и порошковые огнетушители 	
c)p	Углекислотные и пенные огнетушители 	
d)p	Только порошковые огнетушители 	

8. Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех

Вопрос №420	
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?  
a)p	Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя 	
b)p	Низкая высота антенны ТВ приемника 	
c)p	Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину 	
d)p	Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции 	

Вопрос №421	
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?  
a)p	Гармонические излучения Вашей радиостанции 	
b)p	Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа 	
c)p	Плохая фильтрация средних частот в радиостанции 	
d)p	Перегрузка ТВ приемника по входу 	

Вопрос №422	
Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?  
a)p	Выбрать свободную частоту 	
b)p	Использовать нерезонансную антенну 	
c)p	Использовать эквивалент нагрузки 	
d)p	Использовать резонансную антенну 	

Вопрос №423	
Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?  
a)p	Превышение паспортной мощности выходного каскада, использование несогласованных антенн 	
b)p	Использование некачественного сетевого кабеля 	
c)p	Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация 	
d)p	Применение кварцевых резонаторов 	

Вопрос №424	
Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?  
a)p	Использование манипуляции колоколообразной формы 	
b)p	Неравномерная скорость передачи 	
c)p	Высокая скорость нарастания/спада сигнала 	
d)p	Низкая скорость нарастания сигнала 	

Вопрос №425	
Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?  
a)p	Неверная настройка анодного контура 	
b)p	Применение несогласованной антенны 	
c)p	Неверная настройка полосовых фильтров 	
d)p	Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика 	

Вопрос №426	
Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?  
a)p	21 МГц 	
b)p	28 МГц 	
c)p	42 МГц 	
d)p	14 МГц 	

Ответы на тест

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,...

Вариант №1
[1] (1)b
[2] (1)d
[3] (1)a
[4] (1)a
[5] (1)d
[6] (1)b
[7] (1)c
[8] (1)b
[9] (1)b
[10] (1)a
[11] (1)a
[12] (1)d
[13] (1)d
[14] (1)d
[15] (1)c
[16] (1)b
[17] (1)a
[18] (1)c
[19] (1)b
[20] (1)c
[21] (1)b
[22] (1)a
[23] (1)b
[24] (1)a
[25] (1)c
[26] (1)a
[27] (1)d
[28] (1)b
[29] (1)a
[30] (1)b
[31] (1)b
[32] (1)b
[33] (1)b
[34] (1)d
[35] (1)c
[36] (1)b
[37] (1)d
[38] (1)b
[39] (1)a
[40] (1)c
[41] (1)b
[42] (1)a
[43] (1)b
[44] (1)d
[45] (1)b
[46] (1)d
[47] (1)c
[48] (1)c
[49] (1)d
[50] (1)b
[51] (1)d
[52] (1)d
[53] (1)c
[54] (1)a
[55] (1)a
[56] (1)d
[57] (1)c
[58] (1)c
[59] (1)a
[60] (1)d
[61] (1)d
[62] (1)a
[63] (1)d
[64] (1)d
[65] (1)a
[66] (1)d
[67] (1)b
[68] (1)c
[69] (1)d
[70] (1)c
[71] (1)a
[72] (1)c
[73] (1)a
[74] (1)c
[75] (1)c
[76] (1)b
[77] (1)a
[78] (1)c
[79] (1)d
[80] (1)d
[81] (1)d
[82] (1)b
[83] (1)a
[84] (1)c
[85] (1)c
[86] (1)b
[87] (1)a
[88] (1)b
[89] (1)a
[90] (1)d
[91] (1)a
[92] (1)d
[93] (1)d
[94] (1)c
[95] (1)b
[96] (1)d
[97] (1)a
[98] (1)c
[99] (1)c
[100] (1)d
[101] (1)b
[102] (1)d
[103] (1)d
[104] (1)b
[105] (1)b
[106] (1)b
[107] (1)a
[108] (1)a
[109] (1)b
[110] (1)a
[111] (1)a
[112] (1)d
[113] (1)a
[114] (1)b
[115] (1)d
[116] (1)a
[117] (1)b
[118] (1)d
[119] (1)d
[120] (1)c
[121] (1)c
[122] (1)b
[123] (1)d
[124] (1)a
[125] (1)a
[126] (1)b
[127] (1)d
[128] (1)c
[129] (1)b
[130] (1)c
[131] (1)c
[132] (1)c
[133] (1)b
[134] (1)c
[135] (1)c
[136] (1)b
[137] (1)a
[138] (1)d
[139] (1)c
[140] (1)d
[141] (1)c
[142] (1)d
[143] (1)d
[144] (1)b
[145] (1)b
[146] (1)a
[147] (1)b
[148] (1)b
[149] (1)a
[150] (1)a
[151] (1)c
[152] (1)b
[153] (1)d
[154] (1)b
[155] (1)c
[156] (1)b
[157] (1)c
[158] (1)c
[159] (1)d
[160] (1)d
[161] (1)b
[162] (1)d
[163] (1)c
[164] (1)a
[165] (1)a
[166] (1)b
[167] (1)b
[168] (1)a
[169] (1)b
[170] (1)b
[171] (1)b
[172] (1)a
[173] (1)d
[174] (1)b
[175] (1)c
[176] (1)d
[177] (1)b
[178] (1)b
[179] (1)a
[180] (1)a
[181] (1)d
[182] (1)c
[183] (1)d
[184] (1)c
[185] (1)d
[186] (1)c
[187] (1)d
[188] (1)c
[189] (1)b
[190] (1)b
[191] (1)a
[192] (1)d
[193] (1)b
[194] (1)d
[195] (1)c
[196] (1)b
[197] (1)b
[198] (1)c
[199] (1)c
[200] (1)d
[201] (1)b
[202] (1)b
[203] (1)d
[204] (1)a
[205] (1)c
[206] (1)d
[207] (1)a
[208] (1)c
[209] (1)a
[210] (1)a
[211] (1)b
[212] (1)a
[213] (1)c
[214] (1)c
[215] (1)b
[216] (1)d
[217] (1)a
[218] (1)a
[219] (1)b
[220] (1)d
[221] (1)b
[222] (1)a
[223] (1)b
[224] (1)a
[225] (1)a
[226] (1)a
[227] (1)b
[228] (1)d
[229] (1)d
[230] (1)b
[231] (1)d
[232] (1)c
[233] (1)d
[234] (1)b
[235] (1)a
[236] (1)d
[237] (1)d
[238] (1)c
[239] (1)c
[240] (1)c
[241] (1)a
[242] (1)b
[243] (1)b
[244] (1)b
[245] (1)b
[246] (1)a
[247] (1)a
[248] (1)c
[249] (1)b
[250] (1)d
[251] (1)d
[252] (1)c
[253] (1)b
[254] (1)d
[255] (1)d
[256] (1)a
[257] (1)c
[258] (1)c
[259] (1)c
[260] (1)a
[261] (1)a
[262] (1)b
[263] (1)d
[264] (1)b
[265] (1)d
[266] (1)a
[267] (1)c
[268] (1)c
[269] (1)c
[270] (1)b
[271] (1)c
[272] (1)a
[273] (1)c
[274] (1)a
[275] (1)b
[276] (1)a
[277] (1)c
[278] (1)c
[279] (1)d
[280] (1)c
[281] (1)d
[282] (1)d
[283] (1)c
[284] (1)c
[285] (1)d
[286] (1)d
[287] (1)c
[288] (1)d
[289] (1)b
[290] (1)c
[291] (1)a
[292] (1)a
[293] (1)c
[294] (1)b
[295] (1)d
[296] (1)b
[297] (1)b
[298] (1)d
[299] (1)a
[300] (1)d
[301] (1)a
[302] (1)d
[303] (1)a
[304] (1)b
[305] (1)a
[306] (1)a
[307] (1)b
[308] (1)d
[309] (1)b
[310] (1)d
[311] (1)d
[312] (1)a
[313] (1)b
[314] (1)d
[315] (1)b
[316] (1)a
[317] (1)d
[318] (1)b
[319] (1)d
[320] (1)c
[321] (1)c
[322] (1)b
[323] (1)a
[324] (1)d
[325] (1)a
[326] (1)a
[327] (1)d
[328] (1)b
[329] (1)c
[330] (1)d
[331] (1)c
[332] (1)b
[333] (1)c
[334] (1)c
[335] (1)c
[336] (1)c
[337] (1)c
[338] (1)a
[339] (1)a
[340] (1)b
[341] (1)c
[342] (1)b
[343] (1)d
[344] (1)d
[345] (1)b
[346] (1)c
[347] (1)b
[348] (1)b
[349] (1)d
[350] (1)c
[351] (1)b
[352] (1)c
[353] (1)a
[354] (1)b
[355] (1)a
[356] (1)a
[357] (1)a
[358] (1)a
[359] (1)d
[360] (1)d
[361] (1)a
[362] (1)d
[363] (1)a
[364] (1)c
[365] (1)c
[366] (1)c
[367] (1)c
[368] (1)b
[369] (1)b
[370] (1)d
[371] (1)c
[372] (1)c
[373] (1)c
[374] (1)b
[375] (1)c
[376] (1)a
[377] (1)a
[378] (1)a
[379] (1)b
[380] (1)b
[381] (1)a
[382] (1)d
[383] (1)b
[384] (1)a
[385] (1)d
[386] (1)b
[387] (1)b
[388] (1)c
[389] (1)d
[390] (1)c
[391] (1)d
[392] (1)c
[393] (1)c
[394] (1)d
[395] (1)c
[396] (1)c
[397] (1)b
[398] (1)d
[399] (1)b
[400] (1)d
[401] (1)a
[402] (1)c
[403] (1)d
[404] (1)c
[405] (1)a
[406] (1)c
[407] (1)a
[408] (1)c
[409] (1)b
[410] (1)a
[411] (1)b
[412] (1)b
[413] (1)b
[414] (1)a
[415] (1)b
[416] (1)d
[417] (1)d
[418] (1)b
[419] (1)b
[420] (1)a
[421] (1)a
[422] (1)c
[423] (1)c
[424] (1)c
[425] (1)d
[426] (1)c