Вопросы на вторую категорию (сгруппированные по темам)

1. Международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе

Вопрос №1	
С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?  
a)p	С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт) 	
b)p	С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц) 	
c)p	С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт) 	
d)p	Только с любительскими радиостанциями 	

Вопрос №2	
В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?  
a)p	Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала 	
b)p	При участии в аварийно-спасательной связи 	
c)p	Только при работе вне любительских диапазонов 	
d)p	Не регламентируется 	

Вопрос №3	
Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?  
a)p	Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе 	
b)p	Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи 	
c)p	Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу 	
d)p	Не разрешено 	

Вопрос №4	
Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?  
a)p	Не разрешено на частотах ниже 30 МГц 	
b)p	Не разрешено 	
c)p	Разрешено, если это реклама 	
d)p	Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны 	

Вопрос №5	
Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?  
a)p	Маяк 	
b)p	Цифровая станция 	
c)p	Станция радиоуправления 	
d)p	Ретранслятор 	

Вопрос №6	
Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?  
a)p	Не может 	
b)p	Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции 	
c)p	Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС 	
d)p	Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ 	

Вопрос №7	
Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеете права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?  
a)p	Ему разрешено помогать, только если сигналы его радиостанции будут на ближайшей частоте в разрешенных границах 	
b)p	Ему не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных ему частот 	
c)p	Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом 	
d)p	Ему разрешено помогать вне разрешённых частот передачи, только он использует международный код Морзе 	

Вопрос №8	
На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?  
a)p	На пять 	
b)p	На два 	
c)p	На четыре 	
d)p	На три 	

Вопрос №9	
Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?  
a)p	Австралия и Океания 	
b)p	Северная Америка 	
c)p	Южная Америка 	
d)p	Африка, Европа, страны бывшего СССР 	

Вопрос №10	
На основании рекомендаций какой организации в различных странах устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?  
a)p	ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи) 	
b)p	WRL (Всемирная радиолюбительская лига) 	
c)p	СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи) 	
d)p	СРР (Союз радиолюбителей России) 	

Вопрос №11	
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?  
a)p	RA3A 	
b)p	RIT 	
c)p	БЕРЁЗА 	
d)p	АТ-321 	

Вопрос №12	
Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?  
a)p	ФОНАРЬ 	
b)p	RMT 	
c)p	RA9EM 	
d)p	MO13 	

Вопрос №13	
Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?  
a)p	R4IT 	
b)p	R8SRR 	
c)p	R44ITU 	
d)p	RIT 	

Вопрос №14	
Как называется международная организация радиолюбителей?  
a)p	СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи) 	
b)p	WRL (Всемирная радиолюбительская лига) 	
c)p	ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи) 	
d)p	IARU (Международный радиолюбительский союз) 	

Вопрос №15	
Что обозначает сокращение «DX»?  
a)p	Радиостанцию, работающую в соревнованиях 	
b)p	Радиостанцию, работающую малой мощностью 	
c)p	Дальнюю или редкую радиостанцию 	
d)p	Радиостанцию, работающую с плохим сигналом 	

Вопрос №16	
При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна  
a)p	С согласия владельца судна 	
b)p	При наличии разрешений Морского или Воздушного Регистров 	
c)p	При любых условиях 	
d)p	С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания 	

Вопрос №17	
Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?  
a)p	Не допускается 	
b)p	Допускается только при участии в соревнованиях 	
c)p	Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой 	
d)p	Допускаются только лица не старше 19 лет 	

Вопрос №18	
Какой российский документ имеет силу полной лицензии СЕРТ?  
a)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой категории 	
b)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории 	
c)p	Свидетельство о регистрации РЭС первой категории 	
d)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории 	

Вопрос №19	
Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?  
a)p	Свидетельство о регистрации РЭС третьей квалификационной категории 	
b)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории 	
c)p	Свидетельство о регистрации РЭС четвёртой квалификационной категории 	
d)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории 	

Вопрос №20	
В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи из страны пребывания, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06, не имея национальной лицензии страны пребывания?  
a)p	Ограничений нет 	
b)p	1 месяц 	
c)p	90 дней 	
d)p	100 дней 	

Вопрос №21	
Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?  
a)p	Передаётся свой позывной сигнал, после которого через дробь следует буква "Р" 	
b)p	Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания 	
c)p	Передаётся только свой позывной сигнал 	
d)p	После своего позывного сигнала через дробь передаётся префикс страны пребывания 	

Вопрос №22	
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.  
a)p	ON33DX 	
b)p	RL3DX/ON 	
c)p	ON/RL3DX 	
d)p	RL3DX 	

Вопрос №23	
Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку. 
  
a)p	RL3DX 	
b)p	RL3DX/OE 	
c)p	OE83DX 	
d)p	OE/RL3DX 	

Вопрос №24	
В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?  
a)p	В соответствии с решением Роскомнадзора. Находится в интернете на сайте Роскомнадзора по адресу http://www.rsoc.ru 	
b)p	В соответствии с решением Союза радиолюбителей России. Находится в интернете на сайте СРР по адресу http://www.srr.ru 	
c)p	В соответствии с последним Решением ГКРЧ по радиолюбителям. Находится в интернете на сайте ГРЧЦ по адресу http://www.grfc.ru 	
d)p	В соответствии с приложением № 2 рекомендации СЕРТ T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk 	

Вопрос №25	
Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?  
a)p	Может в соответствии с полной лицензией СЕРТ 	
b)p	Нет, не может 	
c)p	Может в соответствии с международной лицензией СЕРТ 	
d)p	Может в соответствии с лицензией СЕРТ новичка (Novice) 	

Вопрос №26	
Имеет ли радиолюбитель - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?  
a)p	Имеет, но только в страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 	
b)p	Имеет, но только в страны - члены СЕРТ 	
c)p	Не имеет. Рекомендации СЕРТ не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радиолюбительской аппаратуры 	
d)p	Имеет, но только радиолюбитель первой квалификационной категории 	

Вопрос №27	
Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?  
a)p	Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена 	
b)p	Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации 	
c)p	Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена  	
d)p	Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней 	

Вопрос №28	
Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?  
a)p	Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена 	
b)p	Это лицензия, на основании которой радиолюбитель может осуществлять передачи из стран - членов СЕРТ в течение 90 дней 	
c)p	Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена 	
d)p	Это свидетельство о членстве радиолюбителя в национальной радиолюбительской организации 	

Вопрос №29	
Какая организация в России с момента присоединения России к рекомендациям СЕРТ T/R 61-02 выдаёт гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?  
a)p	Минкомсвязи 	
b)p	Главный радиочастотный центр 	
c)p	Союз радиолюбителей России 	
d)p	Роскомнадзор 	

Вопрос №30	
Какая организация в России с момента присоединения России к сообщению ERC 32 выдаёт гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?  
a)p	Роскомнадзор 	
b)p	Минкомсвязи 	
c)p	Союз радиолюбителей России 	
d)p	Главный радиочастотный центр 	

Вопрос №31	
Что необходимо сделать радиолюбителю, чтобы получить право осуществлять передачи в течение срока, превышающего 90 дней, из страны пребывания, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32?  
a)p	Получить в Главном радиочастотном центре России международную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ARNEC) 	
b)p	Получить в Роскомнадзоре международную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ARNEC) 	
c)p	Получить от Аминистрации связи страны пребывания национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена на основании экзаменационного сертификата (HAREC или ARNEC) 	
d)p	Ничего не требуется. Право осуществлять передачи в течение срока, превышающего 90 дней, дают экзаменационные сертификаты HAREC или ARNEC 	

Вопрос №32	
Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку) 
  
a)p	Лицензию класса "А" 	
b)p	Лицензию HAREC 	
c)p	Лицензию второй категории 	
d)p	Лицензию СЕРТ 	

Вопрос №33	
Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?  
a)p	Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02 	
b)p	В штаб - квартире СЕРТ в Женеве 	
c)p	В штаб - квартире ITU в Вене 	
d)p	Заочно в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу http://www.ero.dk 	

Вопрос №34	
Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?  
a)p	Может, если он является членом национальной радиолюбительской организации 	
b)p	Нет, не может 	
c)p	Может - только в штаб - квартире ITU  	
d)p	Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии CEPT 	

Вопрос №35	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?  
a)p	Бесплатная переговорная радиосвязь 	
b)p	Взаимная радиосвязь на территориях со слабым развитием сетей связи общего пользования 	
c)p	Самообучение, переговорная связь и технические исследования  	
d)p	Такого определения нет 	

Вопрос №36	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?  
a)p	Лица, имеющие стационарную, либо мобильную радиостанцию 	
b)p	Такого определения нет 	
c)p	Лица, имеющие мобильную радиостанцию 	
d)p	Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды 	

Вопрос №37	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?  
a)p	Любая организация страны – участника, заявившая о том, что она администрирует сети связи в своей стране 	
b)p	Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за развитие сетей связи в стране 	
c)p	Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам 	
d)p	Любая организация, осуществляющая надзор за использованием в стране радиочастотного спектра 	

Вопрос №38	
Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая-либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?  
a)p	Радиостанция, участвующая в соревнованиях 	
b)p	Ни одна из радиостанций 	
c)p	Радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолюбительской службы 	
d)p	Радиостанция, ведущая «круглый стол»? 	

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся использования радиочастотного спектра РЭС любительской службы

Вопрос №39	
Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?  
a)p	23 см 	
b)p	90 см 	
c)p	2 м 	
d)p	70 см 	

Вопрос №40	
Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?  
a)p	Продолжать передачу 	
b)p	Выяснить позывной радиостанции, работающей на первичной основе 	
c)p	Прекратить передачу 	
d)p	Выяснить местоположение радиостанции, работающей на первичной основе 	

Вопрос №41	
Для каких целей предназначена любительская (любительская спутниковая) службы в Российской Федерации?  
a)p	Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями 	
b)p	Для разработки радиосхем, увеличения числа разработчиков радиосхем 	
c)p	Для оказания помощи зарубежным странам в улучшении технического состояния сетей радиосвязи и технического мастерства обслуживающего персонала, а также для поощрения визитов зарубежных радиолюбителей 	
d)p	Для обеспечения граждан Российской Федерации везде и всегда, где это возможно, бесплатными средствами связи, в том числе мобильными. 	

Вопрос №42	
Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?  
a)p	Только политика 	
b)p	Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета 	
c)p	Только угрозы применения насилия, оскорбления и клевета 	
d)p	Для радиообмена в эфире нет запрещённых тем 	

Вопрос №43	
Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?  
a)p	Не регламентируется 	
b)p	Сведения, составляющие государственную тайну 	
c)p	Сведения, полученные при прослушивании работы любительских радиостанций 	
d)p	Сведения, полученные от корреспондентов 	

Вопрос №44	
Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?  
a)p	Союз радиолюбителей России (СРР) 	
b)p	Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) 	
c)p	Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 	
d)p	Роскомнадзор 	

Вопрос №45	
Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?  
a)p	Пять 	
b)p	Четыре 	
c)p	Три 	
d)p	Шесть 	

Вопрос №46	
Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?  
a)p	Три 	
b)p	Только один 	
c)p	Два 	
d)p	Нет ограничений 	

Вопрос №47	
Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?  
a)p	«Супер» 	
b)p	Четвёртая 	
c)p	Первая 	
d)p	«Экстра» 	

Вопрос №48	
Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?  
a)p	Пять ватт 	
b)p	Десять ватт 	
c)p	Один ватт 	
d)p	Мощность не ограничена 	

Вопрос №49	
На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?  
a)p	Только на УКВ - диапазонах 	
b)p	Только на диапазоне 160 метров 	
c)p	На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах 	
d)p	На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России 	

Вопрос №50	
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?  
a)p	С радиостанций 1 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора 	
b)p	С радиостанций 1 и 2 категории только под непосредственным контролем управляющего оператора 	
c)p	Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено 	
d)p	С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора 	

Вопрос №51	
С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?  
a)p	С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию 	
b)p	Радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено 	
c)p	С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, и 2 категорию 	
d)p	С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора 	

Вопрос №52	
Из каких частей состоит позывной сигнал?  
a)p	Суффикс и приставка 	
b)p	Суффикс и астериск 	
c)p	Префикс и астериск 	
d)p	Префикс и суффикс 	

Вопрос №53	
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?  
a)p	RG3DAV 	
b)p	RV3DAW 	
c)p	RQ3DAW 	
d)p	RW3DAV 	

Вопрос №54	
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-Дмитрий-Галина-Зинаида"?  
a)p	RZ3DHZ 	
b)p	RZ3DGZ 	
c)p	RZ3DGX 	
d)p	RX3DGZ 	

Вопрос №55	
Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?  
a)p	UA3VQIK 	
b)p	UA3QVI 	
c)p	UA3QVJ 	
d)p	UA3VQJ 	

Вопрос №56	
Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России  
a)p	UA9AAA 	
b)p	US5AAA 	
c)p	UN8AAA 	
d)p	UK8AAA 	

Вопрос №57	
Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?  
a)p	UA3AA/m 	
b)p	UA3AA/s 	
c)p	UA3AA/mm 	
d)p	UA3AA/z 	

Вопрос №58	
Любительская радиостанция с позывным сигналом UA3TA (Нижний Новгород) работает из Москвы. Какой позывной она должна передавать?  
a)p	UA3TA 	
b)p	UA3TA/3A 	
c)p	UA3TA/3 	
d)p	3A/UA3TA 	

Вопрос №59	
Любительская радиостанция с позывным сигналом UA3АA работает из Нижнего Новгорода (Приволжский федеральный округ). Какой позывной она должна передавать?  
a)p	UA3AA/3 	
b)p	UA3AA/5 	
c)p	UA3AA/3T 	
d)p	UA3AA/4 	

Вопрос №60	
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?  
a)p	R73SRR 	
b)p	U3DI 	
c)p	R3DAAD/B 	
d)p	RR3DH 	

Вопрос №61	
Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории  
a)p	R73SRR 	
b)p	R3DAAD 	
c)p	RR3DH 	
d)p	U3DI 	

Вопрос №62	
Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?  
a)p	RA0 - RZ9 	
b)p	R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9 	
c)p	RA0 - RZ9, UA0-UZ9 	
d)p	UA0-UZ9 	

Вопрос №63	
Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом UA3AA/QRP?  
a)p	5 Ватт, или менее 	
b)p	Более 1000 Ватт 	
c)p	Нельзя определить 	
d)p	Более 200 Ватт 	

Вопрос №64	
Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?  
a)p	Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа) 	
b)p	Когда передано штормовое предупреждение 	
c)p	Никогда 	
d)p	В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан 	

Вопрос №65	
Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?  
a)p	Разрешено на частотах выше 433 МГц 	
b)p	Разрешено только в вечернее время 	
c)p	Не разрешено 	
d)p	Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных 	

Вопрос №66	
При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?  
a)p	При наличии у радиооператора Разрешения на эксплуатацию радиостанции 	
b)p	При наличии у радиооператора членского билета Союза радиолюбителей России 	
c)p	При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе 	
d)p	При наличии у радиооператора Сертификата соответствия на радиостанцию 	

Вопрос №67	
Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?  
a)p	Территориальное управление Роскомнадзора 	
b)p	Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях 	
c)p	Государственная комиссия по радиочастотам 	
d)p	Союз радиолюбителей России 	

Вопрос №68	
Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?  
a)p	Одно на позывной и по одному на каждый трансивер 	
b)p	По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер) 	
c)p	Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу 	
d)p	Только одно 	

Вопрос №69	
Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанции?  
a)p	Может только под личным контролем 	
b)p	Может только под контролем Радиочастотной службы 	
c)p	Не может 	
d)p	Может только под контролем Роскомнадзора 	

Вопрос №70	
Как называется национальная организация радиолюбителей России?  
a)p	Всероссийская радиолюбительская лига (ВРЛ) 	
b)p	Всероссийский клуб связистов (ВКС) 	
c)p	Союз радиолюбителей России (СРР) 	
d)p	Федерация радиоспорта России (ФРР) 	

Вопрос №71	
Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?  
a)p	Постановлением Правительства РФ (ППРФ) 	
b)p	Решением Госинспекции электросвязи РФ (ГИЭ) 	
c)p	Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 	
d)p	Решением Министерства внутренних дел (МВД) 	

Вопрос №72	
Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?  
a)p	Да, при наличии разрешения полиции 	
b)p	Да 	
c)p	Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС 	
d)p	Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально 	

Вопрос №73	
Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?  
a)p	Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания является разрешением на осуществление радиолюбителем передач с любых радиостанций 	
b)p	Только квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции 	
c)p	Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций 	
d)p	Только позывной сигнал любительской радиостанции 	

Вопрос №74	
В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?  
a)p	При проведении радиосвязей цифровыми видами связи 	
b)p	При использовании стационарной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц 	
c)p	При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц 	
d)p	При проведении радиосвязей с местными корреспондентами 	

Вопрос №75	
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?  
a)p	Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента, имя лица, допущенного к работе и используемый позывной сигнал 	
b)p	Позывной корреспондента, его имя и местонахождение, используемая аппаратура и антенны, краткая характеристика погодных условий 	
c)p	Позывной корреспондента и оба рапорта 	
d)p	Дата и время проведения радиосвязи 	

Вопрос №76	
Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или маяка?  
a)p	При работе любительских ретрансляторов и маяков аппаратный журнал не ведётся 	
b)p	Выходная мощность и потребляемый ток 	
c)p	Список позывных сигналов допущенных корреспондентов 	
d)p	Время включения и выключения 	

Вопрос №77	
Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?  
a)p	Не менее одного года после внесения в него последних сведений 	
b)p	Не менее одного трёх лет после внесения в него последних сведений 	
c)p	Не менее шести месяцев после того, как он начат 	
d)p	Вечно 	

Вопрос №78	
Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?  
a)p	Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся на бумажном носителе 	
b)p	Нет 	
c)p	Обязательно, если учёт связей в соревнованиях вёлся с использованием компьютера 	
d)p	Да 	

Вопрос №79	
Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной  
a)p	Можно вносить дополнительную информацию только об используемой аппаратуре и погодных условиях 	
b)p	Можно вносить дополнительную информацию, только переданную корреспондентом 	
c)p	Можно вносить любую дополнительную информацию 	
d)p	Нельзя 	

Вопрос №80	
Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?  
a)p	144 - 146 МГц 	
b)p	145 - 146 МГц 	
c)p	145,206-145,594 МГц 	
d)p	144.0 - 144.5 МГц 	

Вопрос №81	
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?  
a)p	6 МГц 	
b)p	1,6 МГц 	
c)p	100 кГц 	
d)p	600 кГц 	

Вопрос №82	
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?  
a)p	600 кГц 	
b)p	6 МГц 	
c)p	1,6 МГц 	
d)p	100 кГц 	

Вопрос №83	
Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?  
a)p	1,6 МГц 	
b)p	6 МГц 	
c)p	100 кГц 	
d)p	600 кГц 	

Вопрос №84	
Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?  
a)p	Телеметрию 	
b)p	Новости для радиолюбителей 	
c)p	Значение температуры ретранслятора и напряжение питания 	
d)p	Позывной сигнал ретранслятора 	

Вопрос №85	
Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?  
a)p	Стационарные 	
b)p	Носимые и возимые 	
c)p	Иностранные 	
d)p	Местные 	

Вопрос №86	
Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?  
a)p	Позывной сигнал ретранслятора 	
b)p	Субтон 	
c)p	Позывной сигнал владельца ретранслятора 	
d)p	Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи 	

Вопрос №87	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на четвёртую категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	

Вопрос №88	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на третью категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	

Вопрос №89	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на вторую категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	

Вопрос №90	
Какой экзаменационной программе СЕПТ соответствует экзаменационная программа на первую категорию?  
a)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ новичка 	
b)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ начального уровня 	
c)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ. Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту 	
d)p	Экзаменационной программе лицензии СЕПТ 	

3. Правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена

Вопрос №91	
Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?  
a)p	Сначала «Всем», затем несколько раз имя 	
b)p	Несколько раз называется свой позывной 	
c)p	Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник» 	
d)p	Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём» 	

Вопрос №92	
Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?  
a)p	Дать короткий общий вызов 	
b)p	Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи 	
c)p	Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех 	
d)p	Несколько раз передать свой позывной 	

Вопрос №93	
Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?  
a)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, три раза, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, пять раз по буквам 	
b)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной, по крайней мере, один раз 	
c)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам 	
d)p	Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, 10 раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды 	

Вопрос №94	
Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?  
a)p	Радиооператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории 	
b)p	Радиооператоры станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту радиооператорам станций первого района ITU 	
c)p	Радиооператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше 	
d)p	Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте 	

Вопрос №95	
Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?  
a)p	Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность 	
b)p	Мощность радиостанции не имеет значения 	
c)p	Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом 	
d)p	Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность 	

Вопрос №96	
Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?  
a)p	Да, только в границах любительских диапазонов 	
b)p	Да, только за границами любительских диапазонов 	
c)p	Да 	
d)p	Нет 	

Вопрос №97	
Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?  
a)p	Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен 	
b)p	Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует 	
c)p	Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена 	
d)p	Немедленно закончить радиообмен 	

Вопрос №98	
В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?  
a)p	Свой позывной, затем - позывной корреспондента 	
b)p	Позывной корреспондента, затем свой 	
c)p	Не имеет значения 	
d)p	Всегда только свой позывной 	

Вопрос №99	
В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе RST?  
a)p	Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон 	
b)p	Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала) 	
c)p	Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон 	
d)p	Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость 	

Вопрос №100	
Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."?  
a)p	Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S» 	
b)p	Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз 	
c)p	Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности 	
d)p	Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше 	

Вопрос №101	
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?  
a)p	599 	
b)p	59 	
c)p	57 	
d)p	39 	

Вопрос №102	
Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?  
a)p	599 	
b)p	73 	
c)p	59 	
d)p	49 	

Вопрос №103	
Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?  
a)p	1 балл 	
b)p	5 баллов 	
c)p	9 баллов 	
d)p	59 баллов 	

Вопрос №104	
Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или RST?  
a)p	59 баллов 	
b)p	1 балл 	
c)p	5 баллов 	
d)p	9 баллов 	

Вопрос №105	
С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?  
a)p	Для передачи общего вызова 	
b)p	Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех 	
c)p	Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента 	
d)p	Для оценки разбираемости сигналов корреспондента 	

Вопрос №106	
Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?  
a)p	10 м, 2 м 	
b)p	10 м, 2 м, 70 см 	
c)p	Все диапазоны выше 30 МГц 	
d)p	433 МГц и выше 	

Вопрос №107	
Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?  
a)p	Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции 	
b)p	Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей 	
c)p	Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции 	
d)p	Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной 	

Вопрос №108	
Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?  
a)p	Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами 	
b)p	Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу 	
c)p	Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре 	
d)p	Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию 	

Вопрос №109	
Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?  
a)p	Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале 	
b)p	Для проверки КСВ репитера 	
c)p	Чтобы ретранслятор не сильно нагревался 	
d)p	Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором 	

Вопрос №110	
Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?  
a)p	Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме 	
b)p	Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям 	
c)p	Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния 	
d)p	Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации 	

Вопрос №111	
Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?  
a)p	Чтобы ретранслятор не сильно нагревался 	
b)p	Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера) 	
c)p	Чтобы уменьшить допплеровский сдвиг частоты ретранслятора 	
d)p	Чтобы Вас всегда было хорошо слышно 	

Вопрос №112	
Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?  
a)p	QSL 	
b)p	QSY 	
c)p	QRZ 	
d)p	QSO 	

Вопрос №113	
Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?  
a)p	QSY 	
b)p	QRG 	
c)p	QRZ 	
d)p	QRT 	

Вопрос №114	
Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?  
a)p	QRT 	
b)p	QRN 	
c)p	QRZ 	
d)p	QRM 	

Вопрос №115	
Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?  
a)p	QRT 	
b)p	QRZ 	
c)p	QRM 	
d)p	QRN 	

Вопрос №116	
Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?  
a)p	QRM 	
b)p	QRZ 	
c)p	QRT 	
d)p	QRN 	

Вопрос №117	
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?  
a)p	QRM 	
b)p	QRP 	
c)p	QRZ 	
d)p	QRO 	

Вопрос №118	
Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?  
a)p	QRP 	
b)p	QRZ 	
c)p	QRM 	
d)p	QRO 	

Вопрос №119	
С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?  
a)p	В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут 	
b)p	Никогда 	
c)p	Один раз за все время радиосвязи, в её конце 	
d)p	Один раз за все время радиосвязи, в её начале 	

Вопрос №120	
Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?  
a)p	Квитанция об оплате услуг Радиочастотной службы 	
b)p	Визитная карточка любительской радиостанции 	
c)p	Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи 	
d)p	Почтовая карточка 	

4. Виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений)

Вопрос №121	
Для чего предназначен любительский ретранслятор?  
a)p	Для длительных бесед на интересные темы 	
b)p	Для соревнований по радиоспорту 	
c)p	Для увеличения возможностей по проведению QSO носимых и мобильных радиостанций 	
d)p	Для передачи радиолюбительских новостей 	

Вопрос №122	
Как обозначается вид работы «телеграф»?  
a)p	RTTY 	
b)p	CW 	
c)p	AM 	
d)p	FM 	

Вопрос №123	
Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?  
a)p	AM 	
b)p	RTTY 	
c)p	FM 	
d)p	CW 	

Вопрос №124	
Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?  
a)p	FM 	
b)p	RTTY 	
c)p	CW 	
d)p	AM 	

Вопрос №125	
Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?  
a)p	RTTY 	
b)p	FM, AM, SSB 	
c)p	PSK 	
d)p	CW 	

Вопрос №126	
Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?  
a)p	FM 	
b)p	AM 	
c)p	SSB 	
d)p	RTTY 	

Вопрос №127	
Как графически изображается сигнал прямоугольной формы? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет 	

Вопрос №128	
Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №129	
Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №130	
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой? 
  
a)p	Вариант 2 	
b)p	Вариант 1 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №131	
Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №132	
Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №133	
Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №134	
Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?  
a)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать низкочастотные сигналы 	
b)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос 	
c)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует ширину амплитудной модуляции и соотношение между несущей частотой и шириной спектра 	
d)p	Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует способность передавать высокочастотные сигналы 	

Вопрос №135	
Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции   
a)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции 	
b)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как разность между максимальной девиацией частоты (за один период модулирующего сигнала) и частотой модуляции 	
c)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение частоты модуляции к максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) 	
d)p	Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как произведение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) на частоту модуляции 	

Вопрос №136	
Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?  
a)p	Полоса сигнала зависит только от частоты, на которой ведётся передача 	
b)p	Чем выше скорость передачи символов, тем уже полоса сигнала 	
c)p	Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала 	
d)p	Полоса сигнала не зависит от скорости передачи символов 	

Вопрос №137	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	7059,7 - 7060,3 кГц 	
b)p	7060,3 – 7063,0 кГц 	
c)p	7057,0 – 7063,0 кГц 	
d)p	7057,0 – 7059,7 кГц 	

Вопрос №138	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	14347 – 14353 кГц 	
b)p	14347 – 14349,7 кГц 	
c)p	14350,3 – 14353 кГц 	
d)p	14650 -17350 кГц 	

Вопрос №139	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	29499,7 – 29500,3 кГц 	
b)p	29497 – 29503 кГц 	
c)p	29494 – 29506 кГц 	
d)p	29488 – 29500 кГц 	

Вопрос №140	
Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?  
a)p	144497 – 144503 кГц 	
b)p	144500,3 – 144503 кГц 	
c)p	144800 – 147500 кГц 	
d)p	144497 – 144499,7 кГц 	

5. Теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн)

Вопрос №141	
В каком случае рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?  
a)p	При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах 	
b)p	При высоком уровне внешнего шума 	
c)p	При приёме сильных сигналов 	
d)p	При приёме слабых сигналов 	

Вопрос №142	
В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?  
a)p	При приёме слабых сигналов 	
b)p	При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты 	
c)p	При приёме сильных сигналов 	
d)p	При недостаточной мощности выходного каскада 	

Вопрос №143	
В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?  
a)p	Если в микрофон попадает много постороннего шума 	
b)p	При работе с динамическим микрофоном 	
c)p	Включать компрессор нужно всегда 	
d)p	Если у оператора сильный голос 	

Вопрос №144	
В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?  
a)p	При включении режима передачи при отключенном микрофоне 	
b)p	При подключении к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows 	
c)p	При включении режима передачи без подключенной антенны 	
d)p	При включении высокоомных телефонов вместо низкоомных 	

Вопрос №145	
Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?  
a)p	Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика 	
b)p	Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи 	
c)p	Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе 	
d)p	Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора 	

Вопрос №146	
С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?  
a)p	Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций 	
b)p	Для настройки выходного каскада передатчика 	
c)p	Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи 	
d)p	Для работы азбукой Морзе 	

Вопрос №147	
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку РТТ (TRANSMIT, SEND)?  
a)p	Выключится питание 	
b)p	Радиостанция перейдёт в режим передачи 	
c)p	Отключится микрофон 	
d)p	Радиостанция перейдёт в режим приёма 	

Вопрос №148	
Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?  
a)p	Чёрный - плюс, красный - минус 	
b)p	Красный - плюс, белый - минус 	
c)p	Красный - плюс, чёрный - минус 	
d)p	Чёрный - плюс, белый - минус 	

Вопрос №149	
Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?  
a)p	Изменяет усиление по промежуточной частоте 	
b)p	Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи 	
c)p	Расстраивает выходной контур выходного каскада 	
d)p	Регулирует громкость приёмника 	

Вопрос №150	
Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?  
a)p	Радиостанция перейдёт в режим передачи 	
b)p	Включится шумоподавитель 	
c)p	Выключится питание радиостанции 	
d)p	Радиостанция перейдёт в режим приёма 	

Вопрос №151	
Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?  
a)p	Уровень собственных шумов приёмника 	
b)p	Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции 	
c)p	Чувствительность микрофонного входа радиостанции 	
d)p	Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах 	

Вопрос №152	
Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?  
a)p	Ток потребления радиостанции 	
b)p	Уровень мощности на выходе передатчика 	
c)p	Уровень шумов приёмника 	
d)p	Чувствительность микрофонного входа радиостанции 	

Вопрос №153	
При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?  
a)p	14547500 герц 	
b)p	145475 герц 	
c)p	145 Мегагерц и 475 килогерц 	
d)p	145475 Мегагерц 	

Вопрос №154	
Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления (AGC)?  
a)p	Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора 	
b)p	Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты 	
c)p	Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции 	
d)p	Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости 	

Вопрос №155	
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?  
a)p	Показания увеличатся 	
b)p	Предсказать невозможно 	
c)p	Изменений не произойдёт 	
d)p	Показания уменьшатся 	

Вопрос №156	
Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?  
a)p	Показания сильно уменьшатся 	
b)p	Изменения показаний предсказать невозможно 	
c)p	Показания сильно увеличатся 	
d)p	Изменения показаний не произойдёт 	

Вопрос №157	
Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?  
a)p	Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями 	
b)p	Ничего не произойдёт 	
c)p	Сигнал радиостанции передаваться не будет 	
d)p	Упадёт выходная мощность 	

Вопрос №158	
Для чего предназначен интерфейс «САТ»?  
a)p	Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет 	
b)p	Для подключения к радиостанции внешних динамиков 	
c)p	Для обмена данными между компьютером и радиостанцией 	
d)p	Для подключения к радиостанции дополнительной антенны 	

Вопрос №159	
Для чего предназначен шумоподавитель (SQUELCH, SQL)?  
a)p	Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет 	
b)p	Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций 	
c)p	Для подключения к радиостанции внешних динамиков 	
d)p	Для обмена данными между компьютером и радиостанцией 	

Вопрос №160	
Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?  
a)p	Повышенный и пониженный уровень мощности 	
b)p	Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB 	
c)p	Субтон 	
d)p	Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM 	

Вопрос №161	
Что представляет собой полудуплекс (QSK)?  
a)p	Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа 	
b)p	Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём 	
c)p	Работа на двух разнесённых частотах 	
d)p	Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности 	

Вопрос №162	
Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?  
a)p	Неправильно выбрана боковая полоса 	
b)p	Мала чувствительность радиостанции 	
c)p	Включена расстройка (RIT) 	
d)p	Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP) 	

Вопрос №163	
Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?  
a)p	С шириной полосы пропускания 3 кГц 	
b)p	С шириной полосы пропускания 6 кГц 	
c)p	С шириной полосы пропускания 500 Гц 	
d)p	С шириной полосы пропускания 10 кГц 	

Вопрос №164	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4? 
  
a)p	Задающим генератором 	
b)p	Микрофонным усилителем 	
c)p	Модулятором 	
d)p	Усилителем мощности 	

Вопрос №165	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?
  
a)p	Микрофонным усилителем 	
b)p	Модулятором 	
c)p	Задающим генератором 	
d)p	Усилителем мощности 	

Вопрос №166	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1? 
  
a)p	Задающим генератором 	
b)p	Усилителем мощности 	
c)p	Модулятором 	
d)p	Микрофонным усилителем 	

Вопрос №167	
На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?  
  
a)p	Микрофонным усилителем 	
b)p	Модулятором 	
c)p	Усилителем мощности 	
d)p	Задающим генератором 	

Вопрос №168	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1? 
  
a)p	Гетеродином 	
b)p	Детектором 	
c)p	Усилителем высокой частоты 	
d)p	Смесителем 	

Вопрос №169	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2? 
   
a)p	Усилителем высокой частоты 	
b)p	Смесителем 	
c)p	Детектором 	
d)p	Гетеродином 	

Вопрос №170	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?  
  
a)p	Усилителем высокой частоты 	
b)p	Гетеродином 	
c)p	Смесителем 	
d)p	Детектором 	

Вопрос №171	
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5? 
   
a)p	Гетеродином 	
b)p	Смесителем 	
c)p	Усилителем высокой частоты 	
d)p	Детектором 	

Вопрос №172	
Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?  
a)p	Коаксиальный кабель, двухпроводная линия 	
b)p	Стальной трос 	
c)p	Пластмассовая труба 	
d)p	Резиновый шланг 	

Вопрос №173	
Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?  
a)p	Однопроводную линию 	
b)p	Двухпроводную линию 	
c)p	Четырёхпроводную линию 	
d)p	Коаксиальный кабель 	

Вопрос №174	
Какая линия питания антенны излучает меньше других?  
a)p	Однопроводная линия 	
b)p	Двухпроводная линия 	
c)p	Четырёхпроводная линия 	
d)p	Коаксиальный кабель 	

Вопрос №175	
Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?  
a)p	Пластмассовая труба 	
b)p	Резиновый шланг 	
c)p	Коаксиальный кабель 	
d)p	Двухпроводная линия 	

Вопрос №176	
Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?  
a)p	Использовать линию питания большей длины 	
b)p	Использовать линию питания меньшей длины 	
c)p	Укоротить антенну 	
d)p	Удлинить антенну 	

Вопрос №177	
Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?  
a)p	Около 50 Ом 	
b)p	Зависит от резонансной частоты 	
c)p	Около 200 Ом 	
d)p	Около 75 Ом 	

Вопрос №178	
Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?  
a)p	Около 50 Ом 	
b)p	Около 75 Ом 	
c)p	Около 30-36 Ом 	
d)p	Зависит от резонансной частоты 	

Вопрос №179	
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?  
a)p	Круговую 	
b)p	В виде восьмёрки вдоль полотна антенны 	
c)p	В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны 	
d)p	Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет 	

Вопрос №180	
Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?  
a)p	Круговую 	
b)p	В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны 	
c)p	Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет 	
d)p	В виде восьмёрки вдоль полотна антенны 	

Вопрос №181	
Что является показателем широкополосности антенны?  
a)p	Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7 	
b)p	Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы 	
c)p	Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20 	
d)p	Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность 	

Вопрос №182	
Если в линии питания антенны КСВ=2, какая мощность будет излучаться в эфир при работе на передачу радиостанции с выходной мощностью 100 Ватт?  
a)p	71 Ватт 	
b)p	Зависит только от длины линии питания 	
c)p	Зависит от потерь в линии питания на рабочей частоте 	
d)p	50 Ватт 	

Вопрос №183	
Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?  
a)p	-1 (минус единица) 	
b)p	Бесконечно малым 	
c)p	Бесконечно большим 	
d)p	1 (единица) 	

Вопрос №184	
Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?  
a)p	1 	
b)p	-1 (минус единица) 	
c)p	Бесконечно малым 	
d)p	Бесконечно большим 	

Вопрос №185	
Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?  
a)p	Да, если антенна поднята на высоту боле десяти длин волн 	
b)p	Да, если используется направленная антенна 	
c)p	Да, если используется однополосная модуляция 	
d)p	Нет 	

Вопрос №186	
Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?  
a)p	Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости 	
b)p	Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров 	
c)p	Отражение от ионосферного слоя F 	
d)p	Отражение от ионосферного слоя D 	

Вопрос №187	
Что представляет собой температурная инверсия?  
a)p	Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта 	
b)p	Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу 	
c)p	Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу 	
d)p	Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия 	

Вопрос №188	
Что представляет собой радиоаврора?  
a)p	Выпадение ледяных игл 	
b)p	Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу 	
c)p	Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу 	
d)p	Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь 	

Вопрос №189	
Сколько в среднем длится солнечный цикл?  
a)p	2 года 	
b)p	5 лет 	
c)p	11 лет 	
d)p	17 лет 	

Вопрос №190	
Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?  
a)p	Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM - радиостанции 	
b)p	Использование однополосной модуляции (SSB) вместо частотной (FM) 	
c)p	Увеличение мощности передатчика в два раза 	
d)p	Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции 	

Вопрос №191	
В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?  
a)p	При сильном ветре 	
b)p	При температуре, превышающей плюс 30 градусов 	
c)p	Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении 	
d)p	В туман 	

Вопрос №192	
Каким символом обозначается электрическое напряжение?  
a)p	А 	
b)p	U или Е 	
c)p	I 	
d)p	W 	

Вопрос №193	
Каким символом обозначается электрический ток?  
a)p	I 	
b)p	А 	
c)p	W 	
d)p	U или Е 	

Вопрос №194	
Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?  
a)p	Мертвая 	
b)p	Закрытая 	
c)p	Короткозамкнутая 	
d)p	Разомкнутая 	

Вопрос №195	
Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?  
a)p	Разомкнутая 	
b)p	Мертвая 	
c)p	Закрытая 	
d)p	Короткозамкнутая 	

Вопрос №196	
Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?  
a)p	Сопротивление 	
b)p	Ток 	
c)p	Напряжение 	
d)p	Мощность 	

Вопрос №197	
Как действует сопротивление в электрической цепи?  
a)p	Оно хранит энергию в электрическом поле 	
b)p	Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло 	
c)p	Оно хранит энергию в магнитном поле 	
d)p	Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции 	

Вопрос №198	
Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?  
a)p	U = I * R (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление) 	
b)p	U = I / R (Напряжение равно току, деленному на сопротивление) 	
c)p	U = R / I (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток) 	
d)p	U = I / P (Напряжение равно току, деленному на мощность) 	

Вопрос №199	
Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?  
a)p	I = U / R (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление) 	
b)p	I = U * R (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление) 	
c)p	I = U / P (Ток равен напряжению, деленному на мощность) 	
d)p	I = R / U (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение) 	

Вопрос №200	
Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?  
a)p	Постоянный ток 	
b)p	Изменчивый ток 	
c)p	Переменный ток 	
d)p	Ток устоявшейся величины 	

Вопрос №201	
Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?  
a)p	Изменчивый ток 	
b)p	Постоянный ток 	
c)p	Переменный ток 	
d)p	Стабильный ток 	

Вопрос №202	
Какова длина волны диапазона 144 МГц?  
a)p	10 м 	
b)p	145 м 	
c)p	2 м 	
d)p	20 см 	

Вопрос №203	
Какова длина волны диапазона 433 МГц?  
a)p	7 см 	
b)p	23 см 	
c)p	70 см 	
d)p	433 м 	

Вопрос №204	
Какова длина волны диапазона 1300 МГц?  
a)p	1300 м 	
b)p	23 см 	
c)p	10 м 	
d)p	2 м 	

Вопрос №205	
Какова длина волны диапазона 28 МГц?  
a)p	28 м 	
b)p	23 см 	
c)p	10 м 	
d)p	2 м 	

Вопрос №206	
Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?  
a)p	Длина радиоволны уменьшается 	
b)p	Длина радиоволны увеличивается 	
c)p	Длина радиоволны не изменяется 	
d)p	Радиоволна превращается в электромагнитную волну 	

Вопрос №207	
Какой боковой полосой, как правило, осуществляются однополосные (SSB) передачи в УКВ - диапазонах?  
a)p	Нижней 	
b)p	Подавленной 	
c)p	Верхней 	
d)p	Центральной 	

Вопрос №208	
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?  
a)p	SSB 	
b)p	AM 	
c)p	Узкополосная FM (NFM) 	
d)p	FM 	

Вопрос №209	
При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?  
a)p	AM 	
b)p	FM 	
c)p	SSB 	
d)p	USB 	

Вопрос №210	
Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?  
a)p	Только радиостанцию с более слабыми сигналами 	
b)p	Только радиостанцию с более мощными сигналами 	
c)p	Сигналы обеих радиостанций 	
d)p	Ничего 	

Вопрос №211	
Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?  
a)p	Уменьшается усиление по микрофонному входу 	
b)p	Уменьшается громкость радиостанции 	
c)p	В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании 	
d)p	В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании 	

Вопрос №212	
Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?  
a)p	75 Ом 	
b)p	С любым волновым сопротивлением 	
c)p	50 Ом 	
d)p	100 Ом 	

Вопрос №213	
Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?  
a)p	50 Ом 	
b)p	Любое 	
c)p	Определить невозможно 	
d)p	75 Ом 	

Вопрос №214	
Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?  
a)p	Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря 	
b)p	Усилие при стыковке соединителя к ответной части 	
c)p	Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём 	
d)p	Волновое сопротивление соединителя по переменному току 	

Вопрос №215	
Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?  
a)p	Скрутка 	
b)p	Сварка 	
c)p	Обжим 	
d)p	Пайка 	

Вопрос №216	
Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?  
a)p	71 Ватт 	
b)p	100 Ватт 	
c)p	50 Ватт 	
d)p	200 Ватт 	

Вопрос №217	
Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?  
a)p	Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция 	
b)p	Мощный резистор, включаемый вместо динамика 	
c)p	Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом 	
d)p	Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле 	

Вопрос №218	
Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны  
a)p	F, E 	
b)p	C, D, E 	
c)p	E, S 	
d)p	A, B, C, D 	

Вопрос №219	
При радиосвязи на каком радиолюбительском диапазоне энергетические потери на затухание в ионосфере минимальны?  
a)p	Потери на затухание в ионосфере одинаковы на всех диапазонах  	
b)p	28 МГц  	
c)p	3,5 МГц 	
d)p	1,8 МГц 	

Вопрос №220	
В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка кортковолнового диапазона в дневное время?  
a)p	S 	
b)p	C 	
c)p	F 	
d)p	D 	

Вопрос №221	
Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?  
a)p	Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз 	
b)p	Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Луны, затем снова от ионосферы и так несколько раз 	
c)p	У радиоволны при отражении от ионосферы, несколько раз скачком меняется частота 	
d)p	Радиоволна отражается от ионосферы, затем от Солнца, затем снова от ионосферы и так несколько раз 	

Вопрос №222	
От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?  
a)p	От метеоров, влетающих в атмосферу Земли во время радиоавроры 	
b)p	От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли 	
c)p	От авроральных областей, ионосферы, находящихся на экваторе 	
d)p	От авроральных областей, тропосферы, находящихся на экваторе 	

Вопрос №223	
Что характеризуется числом Вольфа?  
a)p	Максимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны 	
b)p	Степень активности Луны 	
c)p	Степень активности Солнца 	
d)p	Минимально возможное число скачков при многоскачковом распространении радиоволны 	

Вопрос №224	
Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?  
a)p	Тропосферное прохождение, рефракция 	
b)p	Отражение от Луны 	
c)p	Радиооаврора, магнитная буря, изменение МПЧ 	
d)p	Отражение от следов метеоров 	

Вопрос №225	
Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?  
a)p	Грозовая активность 	
b)p	Чувствительность приемника 	
c)p	Мощность сигнала, вид модуляции 	
d)p	Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны 	

Вопрос №226	
Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?  
a)p	На частотах выше МПЧ всегда наблюдается минимальное затухание сигнала 	
b)p	На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание  	
c)p	На частотах, не совпадающих с МПЧ, радиосвязь невозможна 	
d)p	МПЧ и затухание сигнала на дальних трассах никак не связаны друг с другом 	

Вопрос №227	
Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?  
a)p	При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект “эхо”, замирания и задержки сигнала 	
b)p	При многолучевом распространении радиоволн возникают сильные помехи телевидению 	
c)p	При многолучевом распространении радиоволн происходит сдвиг частоты приема корреспондента 	
d)p	При многолучевом распространении радиоволн происходит полное затухание радиоволн в точке приема 	

Вопрос №228	
Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?  
a)p	Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров 	
b)p	Радиоволны преломляются в воздухе, нагретом раскаленным метеором 	
c)p	Радиоволны отражаются от металлических метеоритов 	
d)p	Радиоволны отражаются от точки столкновения двух метеоров 	

Вопрос №229	
В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?  
a)p	Германий, кремний, селен 	
b)p	Медь, алюминий, ртуть 	
c)p	Стекло, медь, кремний 	
d)p	Стекло, керамика, текстолит 	

Вопрос №230	
В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?  
a)p	Стекло, медь, кремний 	
b)p	Медь, алюминий, ртуть 	
c)p	Стекло, керамика, текстолит 	
d)p	Германий, кремний, селен 	

Вопрос №231	
В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?  
a)p	Германий, кремний, селен 	
b)p	Стекло, керамика, текстолит 	
c)p	Медь, алюминий, ртуть 	
d)p	Стекло, медь, кремний 	

Вопрос №232	
Каковы основные характеристики качества диэлектрика?  
a)p	Максимально допустимый постоянный ток 	
b)p	Потери на нагрев диэлектрика при протекании через него постоянного тока 	
c)p	Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость 	
d)p	Потери на нагрев диэлектрика в постоянном магнитном поле 	

Вопрос №233	
В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?  
a)p	Ом  	
b)p	Вт (Ватт) 	
c)p	А (Ампер) 	
d)p	В (Вольт) 	

Вопрос №234	
Как формулируется Закон Ома?  
a)p	Сила тока в полной цепи равна суммарной проводимости цепи, деленной на электродвижущую силу источника 	
b)p	Сила тока в полной цепи равна суммарному сопротивлению цепи, деленному на электро-движущую силу источника 	
c)p	Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарную проводимость цепи 	
d)p	Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи 	

Вопрос №235	
Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?  
a)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это ЭДС гальванического элемента или батареи 	
b)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это геометрический объём элемента или батареи 	
c)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это количество энергии, которое будет отдано гальваническим элементом или батареей в нагрузку при определённых условиях разряда 	
d)p	Ёмкость гальванического элемента или батареи – это максимальный разрядный ток элемента или батареи 	

Вопрос №236	
Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?  
a)p	0 Ом 	
b)p	Бесконечно большое 	
c)p	Численно равное напряжению 	
d)p	Любое 	

Вопрос №237	
Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?  
a)p	Не менее 10 Ом 	
b)p	Не менее 100 Ом 	
c)p	Как можно более высокое 	
d)p	Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе 	

Вопрос №238	
Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?  
a)p	1 А 	
b)p	27 А 	
c)p	6,75 А 	
d)p	Более 100 А 	

Вопрос №239	
Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?  
a)p	13,8 В 	
b)p	6,3 В 	
c)p	10,8 В 	
d)p	13,5 В 	

Вопрос №240	
Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно? 
  
a)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме аккумулятор с напряжением 7,3 В будет заряжать аккумулятор с напряжением 6,3 В, что может привести к выходу из строя трансивера 	
b)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит один вольт, что недостаточно для работы трансивера 	
c)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально. 	
d)p	При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит ноль вольт, и трансивер работать не будет 	

Вопрос №241	
К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?  
a)p	Резонансная энергия 	
b)p	Токовая энергия 	
c)p	Потенциальная энергия 	
d)p	Кинетическая энергия 	

Вопрос №242	
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?  
a)p	В резисторе 	
b)p	Такой элемент не существует 	
c)p	В конденсаторе 	
d)p	В катушке индуктивности 	

Вопрос №243	
В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?  
a)p	Вт (Ватт) 	
b)p	В (Вольт) 	
c)p	А (Ампер) 	
d)p	Дж (Джоуль) 	

Вопрос №244	
Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?  
a)p	Алюминий, медь 	
b)p	Стеклотекстолит 	
c)p	Слюда, фторопласт 	
d)p	Германий, кремний 	

Вопрос №245	
От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?  
a)p	От диаметра проводника 	
b)p	От длины проводника 	
c)p	От удельного сопротивления проводника 	
d)p	От силы тока в проводнике 	

Вопрос №246	
Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?  
a)p	Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока 	
b)p	Магнитное поле возникает между клеммами заряженного аккумулятора 	
c)p	Магнитное поле возникает между обкладками заряженного электрического конденсатора 	
d)p	Магнитное поле возникает всегда из электрического поля 	

Вопрос №247	
Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?  
a)p	Стеклотекстолит 	
b)p	Слюда, фторопласт 	
c)p	Алюминий 	
d)p	Магнитомягкая сталь 	

Вопрос №248	
Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?  
a)p	Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток. 	
b)p	Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем толще слой, по которому течёт ток. 	
c)p	Переменный электрический ток высокой частоты приводит к разогреву проводника и повышению его сопротивления 	
d)p	Переменный электрический ток высокой частоты течёт только внутри проводника. 	

Вопрос №249	
По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?  
a)p	По всему сечению трубы равномерно 	
b)p	По внутренней части проводника, исключая его поверхность 	
c)p	По поверхности или по внутренней части в зависимости от длины трубы 	
d)p	По поверхности трубы 	

Вопрос №250	
Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?  
a)p	Из – за нагрева проводника 	
b)p	Из-за влияния самоиндукции проводника 	
c)p	Потому что сопротивление протеканию высокочастотного тока меньше, чем низкочастотного 	
d)p	Из – за поверхностного эффекта (скин – эффекта) 	

Вопрос №251	
В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?  
a)p	В резисторе 	
b)p	В катушке индуктивности 	
c)p	В конденсаторе 	
d)p	Такого радиоэлемента не существует 	

Вопрос №252	
Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?  
a)p	Скорость распространения электромагнитной волны прямо пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется 	
b)p	Скорость распространения электромагнитной волны во всех средах кроме вакуума носит случайный характер 	
c)p	Скорость распространения электромагнитной волны не зависит от параметров среды, в которой она распространяется 	
d)p	Скорость распространения электромагнитной волны обратно пропорциональна значению диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется 	

Вопрос №253	
Какие виды поляризации имеют радиоволны?  
a)p	Поперечную и продольную 	
b)p	Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую 	
c)p	Радиоволны не имеют поляризации 	
d)p	Только вертикальную и горизонтальную 	

Вопрос №254	
Как графически изображается синусоидальный сигнал? 
  
a)p	Вариант 2 	
b)p	Вариант 3 	
c)p	Вариант 1 	
d)p	На приведённом рисунке синусоидального сигнала нет 	

Вопрос №255	
Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?  
a)p	C помощью штангенциркуля 	
b)p	F*300 	
c)p	300/F 	
d)p	1/F 	

Вопрос №256	
Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?  
a)p	360 угловых градусов 	
b)p	180 угловых градусов 	
c)p	72 угловых градуса 	
d)p	1000 угловых градусов 	

Вопрос №257	
Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?  
a)p	F=300/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	
b)p	F=1/T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	
c)p	F=С/T, где С – скорость света в вакууме, F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	
d)p	F=T, где F-частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний 	

Вопрос №258	
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?  
a)p	220 В 	
b)p	380 В 	
c)p	127 В 	
d)p	400 В 	

Вопрос №259	
К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?  
a)p	380 В 	
b)p	400 В 	
c)p	220 В 	
d)p	127 В 	

Вопрос №260	
Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?  
a)p	Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер) 	
b)p	Нагрузка должна иметь ёмкостный характер 	
c)p	Сопротивление нагрузки должно быть как можно больше, а выходное сопротивление усилителя – как можно меньше 	
d)p	Сопротивление нагрузки должно быть как можно меньше, а выходное сопротивление усилителя – как можно больше 	

Вопрос №261	
Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?  
a)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы 	
b)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов 	
c)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов 	
d)p	Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток 	

Вопрос №262	
Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?  
a)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из сложной формы в набор синусоидальных сигналов 	
b)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из напряжения в ток 	
c)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его из синусоидальной формы в набор сигналов сложной формы 	
d)p	Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений 	

Вопрос №263	
В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?  
a)p	В энергию электрического поля 	
b)p	В резистивную энергию 	
c)p	В энергию магнитного поля 	
d)p	В тепловую энергию 	

Вопрос №264	
Назовите основные свойства резистора?  
a)p	Электрическое сопротивление, температурный коэффициент расширения, минимальная допустимая рассеиваемая мощность 	
b)p	Электрическая ёмкость, температурный коэффициент ёмкости, максимальный допустимое напряжение 	
c)p	Длина, способ намотки 	
d)p	Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность 	

Вопрос №265	
Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?  
a)p	Температурные резисторы 	
b)p	Терморезисторы 	
c)p	Переменные резисторы 	
d)p	Фоторезисторы 	

Вопрос №266	
Является ли резистор линейным элементом?  
a)p	Резистор является полулинейным элементом 	
b)p	Резистор является линейным элементом 	
c)p	Резистор является нелинейным элементом 	
d)p	Резистор является частично линейным элементом 	

Вопрос №267	
В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?  
a)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору 	
b)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это произведение заряда конденсатора на ту разность потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору 	
c)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это заряд, который сообщает конденсатору разность потенциалов 	
d)p	Электрическая ёмкость конденсатора - это разность потенциалов, которая сообщает конденсатору его заряд 	

Вопрос №268	
Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения ёмкости  
a)p	Вольт 	
b)p	Фарада 	
c)p	Ампер 	
d)p	Ом 	

Вопрос №269	
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?  
a)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
b)p	Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
c)p	Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью 	
d)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью 	

Вопрос №270	
Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?  
a)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
b)p	Уменьшить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью 	
c)p	Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более низкой диэлектрической проницаемостью 	
d)p	Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью 	

Вопрос №271	
Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?  
a)p	Кислород, водород 	
b)p	Электролит, керамика, фторопласт, воздух, вакуум 	
c)p	Эбонит, поролон, резина 	
d)p	Алюминий, сталь, медь 	

Вопрос №272	
Каков физический смысл индуктивности?  
a)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи выдерживать высокие напряжения 	
b)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая тепловые свойства электрической цепи 	
c)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая способность электрической цепи пропускать большие токи 	
d)p	Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи 	

Вопрос №273	
Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?  
a)p	Уменьшить диаметр катушки, увеличить число витков катушки 	
b)p	Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки 	
c)p	Уменьшить диаметр катушки, уменьшить число витков катушки 	
d)p	Заменить материал провода на другой материал, имеющий более низкое сопротивление 	

Вопрос №274	
Чем определяется добротность катушки индуктивности?  
a)p	Добротность катушки индуктивности равна отношению длины намотки катушки к её диаметру 	
b)p	Добротность катушки индуктивности на не зависит от частоты и определяется только геометрическими размерами катушки 	
c)p	Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна омическому сопротивлению потерь 	
d)p	Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна омическому сопротивлению потерь и обратно пропорциональна индуктивности катушки 	

Вопрос №275	
Каково назначение электрического трансформатора?  
a)p	Электрический трансформатор предназначен для усиления мощности сигналов переменного тока 	
b)p	Электрический трансформатор предназначен для трансформирования электрического поля в магнитное 	
c)p	Электрический трансформатор предназначен для трансформирования магнитного поля в электрическое 	
d)p	Электрический трансформатор предназначен для преобразования напряжения переменного тока, а также для обеспечения гальванической развязки цепей 	

Вопрос №276	
Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?  
a)p	Соотношением диаметров провода обмоток 	
b)p	Отношением ёмкостей обмоток 	
c)p	Способом намотки обмоток на каркас трансформатора 	
d)p	Соотношением числа витков обмоток 	

Вопрос №277	
Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?  
a)p	Идеальный электрический трансформатор не должен гудеть 	
b)p	У идеального электрического трансформатора габаритная мощность не должна зависеть от геометрических размеров сердечника 	
c)p	Идеальный электрический трансформатор должен иметь минимальный вес 	
d)p	У идеального электрического трансформатора должны отсутствовать потери энергии на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток 	

Вопрос №278	
В какие виды энергии преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?  
a)p	Основные потери энергии - на намагничивание близлежащих металлических предметов 	
b)p	Основные потери энергии - на нагрев обмоток магнитопровода и потери в диэлектрике 	
c)p	Энергия потерь преобразуется в электрический заряд между обмотками 	
d)p	Основные потери энергии - на нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток 	

Вопрос №279	
Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?  
a)p	Очень высокое сопротивление в прямом направлении 	
b)p	Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике 	
c)p	Очень линейная вольт – амперная характеристика 	
d)p	Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет 	

Вопрос №280	
Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?  
a)p	Очень линейная вольт – амперная характеристика 	
b)p	Очень высокое сопротивление в прямом направлении 	
c)p	Очень большой ток в прямом направлении 	
d)p	Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике 	

Вопрос №281	
Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы  
a)p	Плоскостной диод 	
b)p	Туннельный диод 	
c)p	Точечный диод 	
d)p	Стабилитрон 	

Вопрос №282	
Какова основная область применения PIN-диода?  
a)p	Источник постоянного тока 	
b)p	Переключатель высокочастотных сигналов 	
c)p	Высоковольтный стабилизатор 	
d)p	Высоковольтный выпрямитель 	

Вопрос №283	
Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?  
a)p	Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе 	
b)p	Очень линейная вольт – амперная характеристика 	
c)p	Очень большой ток в прямом направлении 	
d)p	Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным током при изменяющемся напряжении 	

Вопрос №284	
Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения?  
a)p	Стабилитрон 	
b)p	PIN-диод 	
c)p	Туннельный диод 	
d)p	Варикап 	

Вопрос №285	
Какова основная область применения варикапа?  
a)p	В качестве стабилизатора напряжения 	
b)p	Резонансные цепи, частота которых перестраивается напряжением 	
c)p	В качестве датчика температуры 	
d)p	Выходные цепи усилителей мощности 	

Вопрос №286	
Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бэта)?  
a)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на базе при изменении напряжения на коллекторе 	
b)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общей базой, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы 	
c)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по напряжению биполярного транзистора, показывающий, во сколько раз изменяется напряжение на коллекторе при изменении напряжения на базе 	
d)p	Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы 	

Вопрос №287	
Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?  
a)p	Полярностью подаваемых на них напряжений 	
b)p	Только названием 	
c)p	Частотными свойствами 	
d)p	Ничем не отличаются 	

Вопрос №288	
Какие электроды входят в состав триода?  
a)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель 	
b)p	Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель 	
c)p	Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель 	
d)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель 	

Вопрос №289	
Какие электроды входят в состав тетрода?  
a)p	Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель 	
b)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель 	
c)p	Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель 	
d)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель 	

Вопрос №290	
Какие электроды входят в состав пентода?  
a)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель 	
b)p	Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель 	
c)p	Первый анод, второй анод, катод, фокусирующий электрод, экранная сетка, подогреватель 	
d)p	Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель 	

Вопрос №291	
Какую функцию выполняет операционный усилитель?  
a)p	Операционный усилитель в основном используется в электронных калькуляторах для выполнения операций сложения и умножения 	
b)p	Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы 	
c)p	Операционный усилитель в основном используется в высокочастотных схемах для усиления слабых сигналов 	
d)p	Операционный усилитель в основном используется как усилительный элемент усилителей мощности высокой частоты 	

Вопрос №292	
Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель?  
a)p	Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно нулевое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	
b)p	Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	
c)p	Идеальный операционный усилитель имеет единичный коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	
d)p	Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, бесконечно большое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания 	

Вопрос №293	
Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?  
a)p	Напряжением питания операционного усилителя 	
b)p	Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами 	
c)p	Глубиной частотной коррекции 	
d)p	Типом операционного усилителя 	

Вопрос №294	
Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя?  
a)p	Переменное в зависимости от входного напряжения 	
b)p	Более 10 кОм 	
c)p	Бесконечно большое 	
d)p	Бесконечно малое 	

Вопрос №295	
Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя?  
a)p	Бесконечно большое 	
b)p	Бесконечно малое 	
c)p	Более 10 Ом 	
d)p	Переменное, в зависимости от выходного напряжения 	

Вопрос №296	
От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?  
a)p	От номиналов резисторов и конденсаторов RC фильтра 	
b)p	От напряжения питания операционного усилителя 	
c)p	От тока, потребляемого операционным усилителем 	
d)p	От типа операционного усилителя 	

Вопрос №297	
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?  
a)p	5 Ом 	
b)p	1 Ом 	
c)p	10 Ом 	
d)p	2.5 Ом 	

Вопрос №298	
Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?  
a)p	4 Ом 	
b)p	8√2 Ом 	
c)p	16 Ом 	
d)p	2 Ом 	

Вопрос №299	
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?  
a)p	3 пФ 	
b)p	5 пФ 	
c)p	3,2 пФ 	
d)p	2 пФ 	

Вопрос №300	
Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?  
a)p	17,2 мкФ 	
b)p	24 мкФ 	
c)p	6 мкФ 	
d)p	12 мкФ 	

Вопрос №301	
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?  
a)p	3 мкГн 	
b)p	2 мкГн 	
c)p	5 мкГн 	
d)p	2,5 мкГн 	

Вопрос №302	
Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?  
a)p	27 мкГн 	
b)p	1 мкГн 	
c)p	4,5 мкГн 	
d)p	3 мкГн 	

Вопрос №303	
Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?  
a)p	F=1/(2π√LC),  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
b)p	F=L/(rC),  где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь 	
c)p	F=L/(2π√C),  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
d)p	F=L2+C2,  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	

Вопрос №304	
Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?  
a)p	F=L/(2π√C),   где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
b)p	F=L/(rC),  где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость, r – сопротивление потерь 	
c)p	F=L2+C2 ,  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	
d)p	F=1/(2π√LC),  где F – частота, L – индуктивность, C - ёмкость 	

Вопрос №305	
Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?  
a)p	Резонанс напряжений 	
b)p	Умножение добротности 	
c)p	Умножение напряжения 	
d)p	Резонанс токов 	

Вопрос №306	
Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?  
a)p	При резонансе наблюдается минимум тока 	
b)p	При резонансе ток не меняется 	
c)p	При резонансе ток равен нулю 	
d)p	При резонансе наблюдается максимум тока 	

Вопрос №307	
Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?  
a)p	При резонансе ток равен нулю 	
b)p	При резонансе ток не меняется 	
c)p	При резонансе наблюдается минимум тока 	
d)p	При резонансе наблюдается максимум тока 	

Вопрос №308	
От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями?  
a)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора к реактивному сопротивлению индуктивности  	
b)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления индуктивности к реактивному сопротивлению, конденсатора 	
c)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению активного сопротивления, вызванного потерями в контуре, к реактивному сопротивлению индуктивности 	
d)p	Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления к активному сопротивлению, которое тем больше, чем больше потери в контуре 	

Вопрос №309	
Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре  
a)p	Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки  	
b)p	Потери на намагничивание конденсатора 	
c)p	Потери в проводниках, соединяющих катушку и конденсатор 	
d)p	Потери в сердечнике конденсатора 	

Вопрос №310	
Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура, если известна его резонансная частота и добротность?  
a)p	ΔF=F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	
b)p	ΔF=2πFQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	
c)p	ΔF=2?F/Q, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	
d)p	ΔF=1/FQ, где ΔF – полоса пропускания контура, F – его резонансная частота, Q - добротность 	

Вопрос №311	
В каких единицах измеряется добротность контура?  
a)p	В Кулонах 	
b)p	В Вольтах 	
c)p	Добротность контура – безразмерная величина 	
d)p	В Амперах 	

Вопрос №312	
Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?  
a)p	Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр 	
b)p	Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ - частот 	
c)p	Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр 	
d)p	Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот 	

Вопрос №313	
На какой из схем изображён Г-образный фильтр? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №314	
На какой из схем изображён П-образный фильтр? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №315	
Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?  
a)p	Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз 	
b)p	Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне 	
c)p	Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне 	
d)p	Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз 	

Вопрос №316	
На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?   
a)p	10 В 	
b)p	300 В 	
c)p	1110 В 	
d)p	2900 В 	

Вопрос №317	
На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №318	
На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель? 
  
a)p	Только вариант 2 	
b)p	Варианты 2 и 3 	
c)p	Только вариант 1 	
d)p	Варианты 1 и 4 	

Вопрос №319	
На какой из схем изображён мостовой выпрямитель? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №320	
Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания? 
  
a)p	Варианты 3 и 4 	
b)p	Только вариант 3 	
c)p	Варианты 1 и 2 	
d)p	Только вариант 2 	

Вопрос №321	
Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?  
a)p	14 дб 	
b)p	10дб 	
c)p	Минус 10 дб 	
d)p	5дб 	

Вопрос №322	
На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Оба варианта 	
c)p	Ни один из вариантов 	
d)p	Вариант 2 	

Вопрос №323	
На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Оба варианта 	
d)p	Ни один из вариантов 	

Вопрос №324	
Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?  
a)p	Сложение двух сигналов 	
b)p	Перемножение двух сигналов 	
c)p	Вычитание одного сигнала из другого 	
d)p	Деление двух сигналов друг на друга 	

Вопрос №325	
Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?  
a)p	Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов 	
b)p	Режим работы выходного каскада трансивера 	
c)p	Уровень громкости УНЧ трансивера 	
d)p	Форма генерируемого сигнала 	

Вопрос №326	
Какие компоненты определяют частоту LC генератора?  
a)p	Значения L и С частотозадающей цепи 	
b)p	Индуктивность и напряжение питания 	
c)p	Емкость и тип транзистора 	
d)p	Коэффициент усиления активного элемента 	

Вопрос №327	
Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?  
a)p	Гетеродин не требующий источника питания 	
b)p	Большой выходной уровень генерируемой частоты 	
c)p	Широкий диапазон перестройки 	
d)p	Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот 	

Вопрос №328	
Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?  
a)p	Валкодер, вариометр 	
b)p	Индуктивность, переменная емкость 	
c)p	Оптрон, реле, триггер 	
d)p	Варикап, диод 	

Вопрос №329	
Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?  
a)p	Умножитель частоты, фильтр 	
b)p	Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр 	
c)p	Кварцевый фильтр, электромеханический фильтр 	
d)p	Цифровая шкала 	

Вопрос №330	
Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)?  
a)p	Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ  	
b)p	Частота синтезатора отображается на цифровой шкале 	
c)p	Частотой настройки приемника 	
d)p	Частотой первой ПЧ 	

Вопрос №331	
Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?  
a)p	Индикация состояния функциональных узлов трансивера 	
b)p	Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех 	
c)p	Настройка в резонанс встроенного тюнера 	
d)p	Защита выходного каскада от перегрузок 	

Вопрос №332	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием? 
   
a)p	Вариант 2 	
b)p	На обоих рисунках 	
c)p	Ни на одном из рисунков 	
d)p	Вариант 1 	

Вопрос №333	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями? 
   
a)p	Вариант 2 	
b)p	На обоих рисунках 	
c)p	Вариант 1 	
d)p	Ни на одном из рисунков 	

Вопрос №334	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов? 
   
a)p	Ни на одном из рисунков 	
b)p	Вариант 1 	
c)p	Вариант 2 	
d)p	На обоих рисунках 	

Вопрос №335	
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов? 
  
a)p	На обоих рисунках 	
b)p	Вариант 1 	
c)p	Ни на одном из рисунков 	
d)p	Вариант 2 	

Вопрос №336	
Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?  
a)p	Фильтрация побочных каналов приема 	
b)p	Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника 	
c)p	Генерация сигналов промежуточной частоты  	
d)p	Защита смесителя от перегрузки 	

Вопрос №337	
Каково назначение гетеродина радиоприёмника?  
a)p	Генерирование сигнала с необходимой частотой 	
b)p	Защита выходного каскада трансивера 	
c)p	Фильтрация побочных каналов приема 	
d)p	Фильтрация промежуточной частоты 	

Вопрос №338	
Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?  
a)p	Преобразование части спектра на входе преобразователя в постоянный ток 	
b)p	Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра 	
c)p	Детектирование сигнала 	
d)p	Усиление сигнала промежуточой частоты 	

Вопрос №339	
Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?  
a)p	Обеспечение, наряду с УНЧ, основного усиления принимаемого сигнала 	
b)p	Автоматическая подстройка частоты приема 	
c)p	Оптимизация работы смесителя и УВЧ 	
d)p	Формирование сигнала АРУ 	

Вопрос №340	
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?  
a)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	
b)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты 	
d)p	На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	

Вопрос №341	
На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?  
a)p	На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	
b)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты 	
d)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала 	

Вопрос №342	
На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?  
a)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты 	
b)p	На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты 	
d)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	

Вопрос №343	
На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?  
a)p	На способность принимать узкополосные сигналы 	
b)p	На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи 	
c)p	На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра 	
d)p	На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех 	

Вопрос №344	
На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	На обоеих схемах 	
d)p	Ни на одной из схем 	

Вопрос №345	
На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	На обеих схемах 	
d)p	Ни на одной из схем 	

Вопрос №346	
На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	На обеих схемах 	
d)p	Ни на одной из схем 	

Вопрос №347	
На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?  
a)p	На максимальную дальность связи 	
b)p	На стабильность частоты 	
c)p	На уровень внеполосных и побочных излучений 	
d)p	На выходную мощность 	

Вопрос №348	
Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?  
a)p	Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны 	
b)p	Входное сопротивление около 300 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости 	
c)p	Входное сопротивление около 36 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости 	
d)p	Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны 	

Вопрос №349	
Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?  
a)p	Входное сопротивление около 300 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки 	
b)p	Входное сопротивление около 36 Ом, диаграмма в виде восьмёрки в плоскости рамки 	
c)p	Входное сопротивление около 50 Ом, круговая диаграмма в горизонтальной плоскости 	
d)p	Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки 	

Вопрос №350	
Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора (R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?  
a)p	D < R< V 	
b)p	V < D < R 	
c)p	D < V < R 	
d)p	D > V > R 	

Вопрос №351	
Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?  
a)p	Назначение противовесов –компенсировать реактивное сопротивление вертикальной части 	
b)p	Назначение противовесов – грозозащита 	
c)p	Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают 	
d)p	Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы излучают такую же мощность, как и вертикальная часть 	

Вопрос №352	
Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?  
a)p	При увеличении диаметра параболической антенны – растет коэффициент усиления антенны 	
b)p	При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны не меняется 	
c)p	У параболической антенны нет коэффициента усиления 	
d)p	При увеличении диаметра параболической антенны коэффициент усиления антенны падает 	

Вопрос №353	
Из каких составных частей состоит рупорная антенна?  
a)p	Возбуждающий волновод, рупор 	
b)p	Набор колец в пространстве 	
c)p	Рупор и ротор 	
d)p	Рупор и статор 	

Вопрос №354	
Из каких составных частей состоит спиральная антенна?  
a)p	Диполь и уголковый отражатель 	
b)p	Набор колец в пространстве 	
c)p	Спираль в плоскости или объеме 	
d)p	Набор колец на единой траверсе 	

Вопрос №355	
Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?  
a)p	Набор колец в пространстве 	
b)p	Параболический отражатель, облучатель 	
c)p	Рупор и кабель 	
d)p	Диполь и уголковый отражатель 	

Вопрос №356	
Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?  
a)p	Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны 	
b)p	Чем уже диаграмма направленности, тем ниже коэффициент усиления антенны 	
c)p	Чем шире диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны 	
d)p	Коэффициент усиления от ширины диаграммы направленности антенны не зависит 	

Вопрос №357	
Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?  
a)p	Горизонтальной 	
b)p	Вертикальной 	
c)p	Эллиптической 	
d)p	Круговой 	

Вопрос №358	
Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?  
a)p	Горизонтальной 	
b)p	Вертикальной 	
c)p	Квадратной 	
d)p	Круговой 	

Вопрос №359	
Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?  
a)p	Ромбическая 	
b)p	Спиральная 	
c)p	Телескопическая 	
d)p	Дипольная 	

Вопрос №360	
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?  
a)p	На расстоянии λ от точки питания 	
b)p	Ток в диполе везде одинаковый 	
c)p	На концах диполя 	
d)p	В точке питания 	

Вопрос №361	
В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?  
a)p	В точке питания 	
b)p	На концах диполя 	
c)p	На расстоянии λ от точки питания 	
d)p	Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна 	

Вопрос №362	
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?  
a)p	В середине 	
b)p	В верхней точке 	
c)p	На 1/4 длины антенны снизу 	
d)p	Внизу 	

Вопрос №363	
В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?  
a)p	Напряжение везде одинаково, из-за малого сопротивления полотна 	
b)p	В середине 	
c)p	Внизу 	
d)p	В верхней 	

Вопрос №364	
Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?  
a)p	Только вертикальной 	
b)p	Горизонтальной и вертикальной 	
c)p	Только горизонтальной 	
d)p	Круговой 	

Вопрос №365	
На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?  
a)p	47 ГГц и выше 	
b)p	144 МГц и выше 	
c)p	433 МГц и выше 	
d)p	1300 МГц и выше 	

6. Параметры и характеристики  радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений

Вопрос №366	
В каких единицах измеряется электрическое напряжение?  
a)p	Вольт 	
b)p	Ом 	
c)p	Ватт 	
d)p	Ампер 	

Вопрос №367	
В каких единицах измеряется сопротивление?  
a)p	Вольт 	
b)p	Ватт 	
c)p	Фарада 	
d)p	Ом 	

Вопрос №368	
В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?  
a)p	Вольт 	
b)p	Ватт 	
c)p	Ом 	
d)p	Фарада 	

Вопрос №369	
При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?  
a)p	При КСВ =2 	
b)p	При КСВ =0,5 	
c)p	При КСВ =3 	
d)p	При КСВ =1,0 	

Вопрос №370	
Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?  
a)p	Между радиостанцией и источником питания 	
b)p	Между антенной и эквивалентом нагрузки 	
c)p	Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания 	
d)p	Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки 	

Вопрос №371	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «пиковая мощность огибающей радиостанции»?  
a)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции 	
b)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы 	
c)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд 	
d)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы 	

Вопрос №372	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «средняя мощность радиостанции»?  
a)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы 	
b)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции 	
c)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд 	
d)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы 	

Вопрос №373	
Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «мощность несущей радиостанции»?  
a)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции 	
b)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за 20 миллисекунд 	
c)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы 	
d)p	Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы 	

Вопрос №374	
Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 22060 кГц?  
a)p	6040 кГц 	
b)p	При таком соотношении частот зеркального канала не существует 	
c)p	30060 кГц 	
d)p	44120 кГц 	

Вопрос №375	
Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?  
a)p	7999 кГц, 8001 кГц 	
b)p	22060кГц, 22063кГц 	
c)p	15059кГц, 15061кГц 	
d)p	7064кГц, 7059кГц 	

Вопрос №376	
Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?  
a)p	Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три) 	
b)p	Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 5 (пять) 	
c)p	Не более разрешенной мощности 	
d)p	Такого ограничения нет 	

Вопрос №377	
Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?  
a)p	Чувствительность радиоприёмника 	
b)p	Акустический шум, производимый вентиляторами при охлаждении радиоприёмника 	
c)p	Избирательность радиоприёмника 	
d)p	Способность радиоприёмника работать при повышенных и пониженных значениях температуры окружающей среды 	

Вопрос №378	
Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?  
a)p	10 Вт 	
b)p	25 Вт 	
c)p	500 Вт 	
d)p	100 Вт 	

Вопрос №379	
К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?  
a)p	1000 Вт 	
b)p	25 Вт 	
c)p	100 Вт 	
d)p	500 Вт 	

Вопрос №380	
Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика?  
a)p	Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор, значение которого у естественного голоса = 10…15 	
b)p	Pср=Pmax/(2/p2), где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор, значение которого у естественного голоса = 1…1,5 	
c)p	Pср=(2/p2)*Pmax, где Рср – средняя мощность, Pmax – пиковая мощность и р – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой 	
d)p	Пиковая и средняя мощность однополосного - передатчика никак не связаны друг с другом 	

Вопрос №381	
В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?  
a)p	В (Вольт) 	
b)p	Гц (Герц) 	
c)p	Гн (Генри) 	
d)p	А (Ампер) 	

Вопрос №382	
В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?  
a)p	Ампер (миллиампер, килоампер) 	
b)p	Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.) 	
c)p	Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.) 	
d)p	Вольт (милливольт, киловольт) 	

Вопрос №383	
Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?  
a)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора 	
b)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера 	
c)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт 	
d)p	Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы 	

Вопрос №384	
Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?  
a)p	Гн (Генри) 	
b)p	В (Вольт) 	
c)p	А (Ампер) 	
d)p	Ф (Фарада) 	

Вопрос №385	
На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора? 
  
a)p	Вариант 2 	
b)p	Вариант 1 	
c)p	Оба варианта 	
d)p	Ни один из вариантов 	

Вопрос №386	
На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора? 
  
a)p	Вариант 1 	
b)p	Вариант 2 	
c)p	Вариант 3 	
d)p	Вариант 4 	

Вопрос №387	
Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?  
a)p	Для измерения текущего значения выходной мощности 	
b)p	Для проверки степени линейности  	
c)p	Для проверки полосы пропускания радиостанции с усилителем мощности 	
d)p	Для проверки стабильности частоты радиостанции с усилителем мощности 	

7. Безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электро и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи)

Вопрос №388	
Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?  
a)p	Заземлить все антенны, когда они не используются 	
b)p	Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны 	
c)p	Установить предохранитель в линии питания антенны 	
d)p	Установить согласующее устройство в точке питания антенны 	

Вопрос №389	
Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?  
a)p	Тщательной изоляцией всей электропроводки 	
b)p	Никогда не выключать радиостанцию 	
c)p	Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей 	
d)p	Отключить заземляющую систему от радиостанции 	

Вопрос №390	
В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?  
a)p	В оттепель 	
b)p	При падении атмосферного давления 	
c)p	В метель при низкой влажности 	
d)p	В туман 	

Вопрос №391	
Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?  
a)p	Линия питания антенны 	
b)p	Источник питания 	
c)p	Вся электропроводка 	
d)p	Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция 	

Вопрос №392	
Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?  
a)p	Приблизительно 5 Ампер 	
b)p	Более 0,1 Ампера 	
c)p	Ток через человеческое тело безопасен 	
d)p	Более 100 Ампер 	

Вопрос №393	
Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?  
a)p	На сердце 	
b)p	На мозг 	
c)p	На легкие 	
d)p	На печень 	

Вопрос №394	
В каком случае требуется заземление радиостанции?  
a)p	При эксплуатации радиостанции в полевых условиях 	
b)p	При эксплуатации радиостанции в деревянном здании 	
c)p	При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности 	
d)p	Всегда, за исключением мобильных радиостанций 	

Вопрос №395	
Каким образом производится заземление радиостанции?  
a)p	Подключением к батарее отопления 	
b)p	Подключением к внешнему заземлению 	
c)p	Подключением к контуру заземления здания 	
d)p	Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания 	

Вопрос №396	
Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?  
a)p	Зависит от категории помещения 	
b)p	Зависит от типа батарей отопления 	
c)p	Категорически запрещено 	
d)p	Допускается 	

Вопрос №397	
Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?  
a)p	Допускается 	
b)p	Зависит от категории помещения 	
c)p	Категорически запрещено 	
d)p	Запрещается только при использовании «баллонного» газа 	

Вопрос №398	
Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?  
a)p	Углекислотные и порошковые огнетушители 	
b)p	Только углекислотные огнетушители 	
c)p	Только порошковые огнетушители 	
d)p	Углекислотные и пенные огнетушители 	

8. Электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех

Вопрос №399	
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?  
a)p	Антенна любительской радиостанции имеет неверную длину 	
b)p	Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя 	
c)p	Низкая высота антенны ТВ приемника 	
d)p	Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции 	

Вопрос №400	
Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?  
a)p	Перегрузка ТВ приемника по входу 	
b)p	Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа 	
c)p	Гармонические излучения Вашей радиостанции 	
d)p	Плохая фильтрация средних частот в радиостанции 	

Вопрос №401	
Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?  
a)p	Использовать резонансную антенну 	
b)p	Использовать нерезонансную антенну 	
c)p	Использовать эквивалент нагрузки 	
d)p	Выбрать свободную частоту 	

Вопрос №402	
Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?  
a)p	Применение кварцевых резонаторов 	
b)p	Превышение паспортной мощности выходного каскада, использование несогласованных антенн 	
c)p	Использование некачественного сетевого кабеля 	
d)p	Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация 	

Вопрос №403	
Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?  
a)p	Высокая скорость нарастания/спада сигнала 	
b)p	Низкая скорость нарастания сигнала 	
c)p	Неравномерная скорость передачи 	
d)p	Использование манипуляции колоколообразной формы 	

Вопрос №404	
Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?  
a)p	Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика 	
b)p	Неверная настройка анодного контура 	
c)p	Неверная настройка полосовых фильтров 	
d)p	Применение несогласованной антенны 	

Вопрос №405	
Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?  
a)p	14 МГц 	
b)p	21 МГц 	
c)p	28 МГц 	
d)p	42 МГц 	

Ответы на тест

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,...

Вариант №1
[1] (1)d
[2] (1)a
[3] (1)d
[4] (1)b
[5] (1)a
[6] (1)d
[7] (1)c
[8] (1)d
[9] (1)d
[10] (1)c
[11] (1)a
[12] (1)c
[13] (1)d
[14] (1)d
[15] (1)c
[16] (1)d
[17] (1)c
[18] (1)b
[19] (1)d
[20] (1)c
[21] (1)b
[22] (1)c
[23] (1)d
[24] (1)d
[25] (1)b
[26] (1)c
[27] (1)c
[28] (1)a
[29] (1)b
[30] (1)d
[31] (1)c
[32] (1)a
[33] (1)a
[34] (1)d
[35] (1)c
[36] (1)d
[37] (1)c
[38] (1)b
[39] (1)c
[40] (1)c
[41] (1)a
[42] (1)b
[43] (1)b
[44] (1)d
[45] (1)b
[46] (1)b
[47] (1)c
[48] (1)a
[49] (1)a
[50] (1)d
[51] (1)d
[52] (1)d
[53] (1)b
[54] (1)d
[55] (1)c
[56] (1)a
[57] (1)a
[58] (1)c
[59] (1)d
[60] (1)b
[61] (1)b
[62] (1)b
[63] (1)a
[64] (1)d
[65] (1)c
[66] (1)c
[67] (1)b
[68] (1)b
[69] (1)a
[70] (1)c
[71] (1)c
[72] (1)c
[73] (1)c
[74] (1)c
[75] (1)a
[76] (1)d
[77] (1)a
[78] (1)b
[79] (1)c
[80] (1)c
[81] (1)b
[82] (1)a
[83] (1)b
[84] (1)d
[85] (1)b
[86] (1)b
[87] (1)a
[88] (1)c
[89] (1)b
[90] (1)c
[91] (1)d
[92] (1)c
[93] (1)c
[94] (1)d
[95] (1)c
[96] (1)d
[97] (1)c
[98] (1)b
[99] (1)a
[100] (1)a
[101] (1)b
[102] (1)d
[103] (1)b
[104] (1)d
[105] (1)b
[106] (1)c
[107] (1)d
[108] (1)a
[109] (1)d
[110] (1)d
[111] (1)b
[112] (1)d
[113] (1)b
[114] (1)a
[115] (1)d
[116] (1)a
[117] (1)b
[118] (1)d
[119] (1)a
[120] (1)c
[121] (1)c
[122] (1)b
[123] (1)c
[124] (1)d
[125] (1)b
[126] (1)d
[127] (1)b
[128] (1)a
[129] (1)b
[130] (1)c
[131] (1)d
[132] (1)c
[133] (1)d
[134] (1)b
[135] (1)a
[136] (1)c
[137] (1)d
[138] (1)c
[139] (1)c
[140] (1)a
[141] (1)d
[142] (1)c
[143] (1)a
[144] (1)c
[145] (1)d
[146] (1)a
[147] (1)b
[148] (1)c
[149] (1)b
[150] (1)a
[151] (1)d
[152] (1)b
[153] (1)c
[154] (1)d
[155] (1)c
[156] (1)a
[157] (1)a
[158] (1)c
[159] (1)b
[160] (1)b
[161] (1)a
[162] (1)a
[163] (1)a
[164] (1)d
[165] (1)a
[166] (1)a
[167] (1)b
[168] (1)c
[169] (1)b
[170] (1)b
[171] (1)d
[172] (1)a
[173] (1)d
[174] (1)d
[175] (1)d
[176] (1)d
[177] (1)d
[178] (1)c
[179] (1)c
[180] (1)a
[181] (1)d
[182] (1)c
[183] (1)c
[184] (1)d
[185] (1)d
[186] (1)b
[187] (1)c
[188] (1)d
[189] (1)c
[190] (1)b
[191] (1)c
[192] (1)b
[193] (1)a
[194] (1)c
[195] (1)a
[196] (1)d
[197] (1)b
[198] (1)a
[199] (1)a
[200] (1)c
[201] (1)b
[202] (1)c
[203] (1)c
[204] (1)b
[205] (1)c
[206] (1)a
[207] (1)c
[208] (1)a
[209] (1)b
[210] (1)b
[211] (1)d
[212] (1)c
[213] (1)a
[214] (1)d
[215] (1)a
[216] (1)d
[217] (1)c
[218] (1)a
[219] (1)b
[220] (1)d
[221] (1)a
[222] (1)b
[223] (1)c
[224] (1)c
[225] (1)d
[226] (1)b
[227] (1)a
[228] (1)a
[229] (1)d
[230] (1)b
[231] (1)a
[232] (1)c
[233] (1)a
[234] (1)d
[235] (1)c
[236] (1)a
[237] (1)d
[238] (1)b
[239] (1)c
[240] (1)c
[241] (1)c
[242] (1)c
[243] (1)d
[244] (1)a
[245] (1)d
[246] (1)a
[247] (1)d
[248] (1)a
[249] (1)d
[250] (1)d
[251] (1)b
[252] (1)d
[253] (1)b
[254] (1)c
[255] (1)d
[256] (1)a
[257] (1)b
[258] (1)a
[259] (1)c
[260] (1)a
[261] (1)b
[262] (1)d
[263] (1)d
[264] (1)d
[265] (1)b
[266] (1)b
[267] (1)a
[268] (1)b
[269] (1)c
[270] (1)d
[271] (1)b
[272] (1)d
[273] (1)b
[274] (1)c
[275] (1)d
[276] (1)d
[277] (1)d
[278] (1)d
[279] (1)d
[280] (1)d
[281] (1)b
[282] (1)b
[283] (1)a
[284] (1)d
[285] (1)b
[286] (1)d
[287] (1)a
[288] (1)c
[289] (1)b
[290] (1)d
[291] (1)b
[292] (1)b
[293] (1)b
[294] (1)c
[295] (1)b
[296] (1)a
[297] (1)a
[298] (1)a
[299] (1)b
[300] (1)c
[301] (1)c
[302] (1)d
[303] (1)a
[304] (1)d
[305] (1)a
[306] (1)d
[307] (1)c
[308] (1)d
[309] (1)a
[310] (1)a
[311] (1)c
[312] (1)c
[313] (1)b
[314] (1)a
[315] (1)a
[316] (1)c
[317] (1)a
[318] (1)b
[319] (1)b
[320] (1)c
[321] (1)a
[322] (1)a
[323] (1)b
[324] (1)b
[325] (1)a
[326] (1)a
[327] (1)d
[328] (1)d
[329] (1)b
[330] (1)a
[331] (1)b
[332] (1)d
[333] (1)a
[334] (1)b
[335] (1)d
[336] (1)b
[337] (1)a
[338] (1)b
[339] (1)a
[340] (1)c
[341] (1)d
[342] (1)b
[343] (1)c
[344] (1)a
[345] (1)b
[346] (1)a
[347] (1)c
[348] (1)a
[349] (1)d
[350] (1)c
[351] (1)c
[352] (1)a
[353] (1)a
[354] (1)c
[355] (1)b
[356] (1)a
[357] (1)a
[358] (1)b
[359] (1)b
[360] (1)d
[361] (1)b
[362] (1)d
[363] (1)d
[364] (1)b
[365] (1)b
[366] (1)a
[367] (1)d
[368] (1)d
[369] (1)d
[370] (1)c
[371] (1)b
[372] (1)d
[373] (1)a
[374] (1)c
[375] (1)d
[376] (1)a
[377] (1)a
[378] (1)c
[379] (1)a
[380] (1)c
[381] (1)b
[382] (1)c
[383] (1)d
[384] (1)a
[385] (1)b
[386] (1)a
[387] (1)b
[388] (1)a
[389] (1)c
[390] (1)c
[391] (1)d
[392] (1)b
[393] (1)a
[394] (1)d
[395] (1)d
[396] (1)c
[397] (1)c
[398] (1)a
[399] (1)b
[400] (1)c
[401] (1)c
[402] (1)d
[403] (1)a
[404] (1)a
[405] (1)d